**附件：**

金昌市行政事业单位和团体组织2020年度协议供货

二期项目中标明细

**第二包：网络设备**

**入围供应商：**

1.金昌航标电子技术有限公司

联系人：刘平祖 电话：18919351100

地址：金昌市金川区延安路昌荣新村1号楼13号

中标内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格(元)** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 2包：网络产品 | 2-01 | 路由器 | 多业务高性能路由器 | 高档 | 华三H3C-MSR5680 H3C MSR 56-80路由器机框，主机自带8个HMIM槽位，2个DHMIM槽位，2个VPM槽位，单主控，含1块SPU-100业务处理板，含1块300W交流电源 | 140500 | 30% | 42150 |
| 中档 | 华三H3C-MSR5660 H3C MSR 56-80路由器机框，主机自带8个HMIM槽位，2个DHMIM槽位，2个VPM槽位，单主控，含1块SPU-100业务处理板，含1块300W交流电源 | 120500 | 30% | 36150 |
| 低档 | 华三H3C-MSR5620 H3C MSR5600 企业级万兆路由器主机，3GE（Combo）\* 2万兆SFP+ 2USB（支持3G Modem扩展）+1console；6个扩展槽 | 15000 | 30% | 4500 |
| 多业务路由器 | 高档 | 华三H3C-MSR3610-X1-DP H3C MSR 3610-X1-DP千兆路由器(4GE(2Combo)+2SFP,支持HD,双交流电源) | 24500 | 30% | 7350 |
| 中档 | 华三H3C-MSR3610-X1 H3C MSR3610-X1千兆综合业务网关(4GE(2Combo)+2SFP,支持HD) | 20000 | 30% | 6000 |
| 低档 | 华三H3C-MSR3660 H3C MSR3600 企业级路由器主机；三层端口：3GE(2Combo SFP)， 2USB（支持3G Modem扩展）+1console；10个扩展槽 | 14900 | 30% | 4470 |
| 千兆路由器 | 高档 | 华三H3C-MR8300G2 H3C ER8300G2 WAN口:2个10/100/1000M（电口和光口复用）LAN口:8个10/100/1000M ,状态检测防火墙,19英寸 | 19500 | 30% | 5850 |
| 中档 | 华三H3C-MSR2600-17 H3C MSR2600-17千兆路由器， WAN口:2个10/100/1000Base-T以太网端口,1个SFP接口，LAN口:14个10/100/1000Base-T以太网端口 | 15600 | 30% | 4680 |
| 低档 | 华三H3C-ER5200G2 H3C ER5200G2 WAN口:2个10/100/1000M（电口和光口复用）LAN口:4个10/100/1000M ,状态检测防火墙,19英寸 | 5480 | 30% | 2535 |
| 双频无线路由器 | 高档 | 华三H3C MSR810-W-Winet H3C MSR810-W-Winet WAN口：1GE+1SFP：4个1000Base-T以太网端口（全部可转换为WAN口),支持WLAN功能，外置天线 | 5850 | 30% | 1755 |
| 中档 | 华三ERG2-1350W H3C ERG2-1350W路由器； 2千兆WAN+3千兆LAN+1USB口（支持LAN转WAN）；无线：速率1350Mbps， | 2816 | 30% | 844.8 |
| 低档 | 华三GR-1200W H3C GR-1200W路由器，速率1200Mbps；2GE+3GE;（支持LAN转WAN）；支持无线AC管理功能，默认可管理mini AP≥32个； | 2253 | 30% | 675.9 |
| 2-02 | 交换机 | 高性能模块交换机 | 高档 | 华三H3C S7006E H3C S7006E主机，配置单主控引擎，双电源，24端口千兆光接口，4个SFP+光接口； | 101030 | 30% | 30309 |
| 中档 | 华三H3C S7003E H3C S7003E主机，配置单主控引擎，双电源，（24个千兆电，4个万兆光接口） | 60960 | 30% | 18288.4 |
| 三层交换机 | 高档 | 华三H3C S5560-28F-SI H3C S5560-28F-SI 24个千兆光接口，8个COMBO接口，4个SFP+接口； | 32066 | 30% | 9620 |
| 中档 | 华三H3C S5560-28F-SI H3C S5560-28S-SI 24个千兆电接口，4个SFP+接口； | 22914 | 30% | 6874.4 |
| 低档 | 华三H3C S5500V2-24P-SI H3C S5500V2-24P-SI 以太网交换机主机,支持24个100/1000BASE-T 端口,支持2个千兆光接口，支持2个10G BASE-X SFP+端口, | 17333 | 30% | 5200 |
| 二层交换机 | 高档 | 华三H3C 5130S-28S-HI H3C S5130S-28S-HI 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持8个100/1000BASE-X SFP Combo口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口 | 26500 | 30% | 7950 |
| 中档 | 华三H3C S5130S-28S-EI H3C S5130S-28S-EI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 19800 | 30% | 5940 |
| 低档 | 华三H3C S5130-28S-SI H3C S5130-28S-SI L2以太网交换机主机,支持24个100/1000BASE-T 端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口, | 13000 | 30% | 3900 |
| 2-03 | 防火墙（须投国产品牌，含三年策略库、特征库升级） | | 高档 | 深信服AF-1000-D440 三层吞吐量4G，应用吞吐量650M，并发连结数100W，新建连接数(CPS)40000个，IU的尺寸，4G内存，SSD 64G硬盘，单电源，4电+4光网口；含深信服防火墙软件，含1年质保，1年软件升级。下一代应用防火墙软件增强级功能模块授权购买费用，包括原有的安全规则库更新，(WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库)和URL应用识别库更新。网关杀毒模块，模块购买费用。网关杀毒规则库升级，网关杀毒的规则库升级服务。年，提供购买设备的软件升级授权。年，提供购买设备的返厂寄修服务。 | 266013 | 27% | 71823.51 |
| 中档 | 深信服AF-1000-C600 三层吞吐量2.5G，应用吞吐量400M，并发连结数100W，新建连接数(CPS)18000个，IU的尺寸，4G内存，SSD 64G硬盘，单电源，6电网口；含深信服防火墙软件，含1年质保，1年软件升级。下一代应用防火墙软件增强级功能模块授权购买费用，包括原有的安全规则库更新，(WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库)和URL应用识别库更新。网关杀毒模块，模块购买费用。网关杀毒规则库升级，网关杀毒的规则库升级服务。年，提供购买设备的软件升级授权。年，提供购买设备的返厂寄修服务。 | 254650 | 27% | 68755.5 |
| 低档 | 深信服AF-1000-B400 三层吞吐量2G，应用层吞吐量300M，并发连结数50W，新建连结数（CPS）15000个，1U的尺寸，2G内存，SSD 64G硬盘单电源，4电网口，含深信服防火墙软件，含1年质保，1年软件升级。下一代防火墙软件增强级功能模块授权购买费用网关杀毒模块，模块购买费。网关杀毒规则库升级网关杀毒的规则库升级服务，包括原有的安全规则库更新（WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库）和URL应用识别库更新，年，提供购买设备的软件升级授权。年，提供购买设备的返厂寄修服务。 | 161866 | 27% | 44333.84 |
| 2-04 | 网络隔离设备（须投国产品牌） | | | 深信服GAP-1000-A600网闸 吞吐量300Mbps，可选200Mnps性能包，性能可叠加至500Mbps，最大并发连接数5万，标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息，6电，内存4GB（可定制扩展），硬盘64G SSD，冗余电源100W。年，提供购买设备的软件升级授权。年，提供购买设备的返厂寄修服务。 | 308286 | 27% | 83237.22 |

1. 金昌腾佳商贸有限公司

联系人：夏欣 电话：18009450136

地址：甘肃省金昌市金川区公园路63号（中信证券公司一楼）

中标内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 名称 | 规格及档次 | | 品牌型号及详细参数 | 市场指导价（元） | 协议供货折扣率 | 协议供货价（元） |
| 2包：网络产品 | 2-01 | 路由器 | 多业务高性能路由器 | 高档  **H3C** MSR 56 80 | H3C MSR 56-80路由器机框，主机自带8个HMIM槽位，2个DHMIM槽位，2个VPM槽位，单主控，含1块SPU-100业务处理板，含1块300W交流电源  防火墙 内置防火墙  Qos支持 支持 VPN支持 支持 | 140500 | 30% | 42150 |
| 中档  **H3C**  MSR 5660 | H3C MSR 56-60路由器机框，主机自带6个HMIM槽位;1个DHMIM槽位；单主控，含1块SPU-100业务处理板，含1块300W交流电源  路由器类型：企业级路由器  内置防火墙  Qos支持 支持 VPN支持 支持 | 120500 | 30% | 36150 |
| 低档  **H3C**  MSR 5620 | H3C MSR5600 企业级万兆路由器主机，3GE（Combo）\* 2万兆SFP+ 2USB（支持3G Modem扩展）+1console；6个扩展槽  传输速率：1000Mbps 类别：智能路由器  是否内置防火墙：是 适用对象：企业级路由器  速度：支持VPN 内置防火墙：有防火墙  路由器类型：有线 无线网络支持频率：5g | 15000 | 30% | 4500 |
| 多业务路由器 | 高档  **H3C**  MSR3660 | H3C MSR3600 企业级路由器主机；三层端口：3GE(2Combo SFP)， 2USB（支持3G Modem扩展）+1console；10个扩展槽 | 14900 | 30% | 4470 |
| 中档  **H3C**  MSR3640 | H3C MSR3600 企业级路由器主机；三层端口：3GE(2Combo SFP)， 2USB（支持3G Modem扩展）+1console；8个扩展槽 | 7120 | 30% | 2136 |
| 低档  **H3C**  MSR3620 | H3C MSR3600 企业级路由器主机，三层端口：3GE(1Combo SFP)， 2USB（支持3G Modem扩展）+1console；6个扩展槽 | 6400 | 30% | 1920 |
| 千兆路由器 | 高档  **H3C**  ER8300G2 | H3C ER8300G2 WAN口:2个10/100/1000M（电口和光口复用）LAN口:8个10/100/1000M ,状态检测防火墙,19英寸 | 19500 | 30% | 5850 |
| 中档  **H3C**  ER6300G2 | H3C ER6300G2 WAN口:2个10/100/1000M（电口和光口复用）LAN口:4个10/100/1000M ,状态检测防火墙,19英寸 | 15166 | 30% | 4549 |
| 低档  **H3C**  ER5200G2 | H3C ER5200G2 WAN口:2个10/100/1000M（电口和光口复用）LAN口:4个10/100/1000M ,状态检测防火墙,19英寸 | 8450 | 30% | 2535 |
| 双频无线路由器 | 高档  **H3C**  RG-AP740-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，三路双频，整机支持9条空间流， 支持802.11ac Wave2，整机最大接入速率2.966Gbps ，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，胖/瘦模式切换、PoE+和本地供电C搭配组网。 | 6650 | 75% | 4987 |
| 中档  **H3C**  RG-AP720-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，整机四条空间流，整机最大接入速率1.267Gbps；扩展模式下整机四路射频，八条空间流，整机最大接入速率2.4Gbps。可支持802.11a/b/g/n和802.11ac，支持802.11ac Wave2，支持MU-MIMO，胖/瘦模式切换、 | 3500 | 75% | 2625 |
| 低档  **H3C**  RG-AP720-L | 室内无线接入点，双路双频，支持2条空间流，整机最大接入速率1167Mbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，支持802.11ac Wave2特性，支持MU-MIMO，胖/瘦模式切换，千兆上联、PoE和本地供电 | 2275 | 75% | 1706 |
| 2-02 | 交换机 | 高性能模块化交换机 | 高档  **H3C** S7006E | H3C S7006E主机，配置单主控引擎，双电源，24端口千兆光接口，4个SFP+光接口； | 101030 | 30% | 30309 |
| 中档  **H3C**  S5560-28F-SI | H3C S5560-28F-SI 24个千兆光接口，8个COMBO接口，4个SFP+接口； | 32066 | 30% | 9620 |
| 低档 S5560-28S-SI | H3C S5560-28S-SI 24个千兆电接口，4个SFP+接口； | 22914 | 30% | 6874 |
| 三层交换机 | 高档  **H3C**  S5130S-28S-HI | H3C S5130S-28S-HI 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持8个100/1000BASE-X SFP Combo口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口 | 26500 | 30% | 7950 |
| 中档  **H3C** S5130S-28S-EI | H3C S5130S-28S-EI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 19800 | 30% | 5940 |
| 低档  **H3C**  S5130-28S-SI | H3C S5130-28S-SI L2以太网交换机主机,支持24个100/1000BASE-T 端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口, | 13000 | 30% | 3900 |
| 二层交换机 | 高档  **H3C** 5130S-28P-EI | H3C S5130S-28P-EI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC  产品类型 千兆以太网交换机，网管交换机  应用层级 二层  传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发  背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 包转发率96Mpps/126Mpps  端口参数  端口结构 非模块化 端口数量 28个  端口描述 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口  控制端口 1个Console口  传输模式 支持全双工 | 13000 | 30% | 3900 |
| 中档  **H3C**  S5120V2-28P-SI | H3C S5120V2-28P-SI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,4个千兆 BASE-X SFP端口,支持AC | 7020 | 30% | 2106 |
| 低档  **H3C**  S5110V2-28P-SI | H3C S5110V2-28P-SI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,4个千兆 BASE-X SFP端口,支持AC | 6534 | 30% | 1960 |
| 2-03 | 防火墙（须投国产品牌，含 三年策略库、特征库升级） | | 高档  NGFW4000UF(TG-A2614) | 1U机箱，配置为6个10/100/1000MBase-T  接口各8个SFP插槽，默认含 IPSEC VPN模块，可扩展SSL VPN模块；支持扩展AI应用识另、ISP入侵防御及AV防病毒功能，含三年策略库、一年特征库升级 | 297142 | 28% | 83200 |
| 中档  NGFW4000UF(TG-A22206) | 1U机箱，配置为6个10/100/1000MBase-T端口  含三年策略库、一年特征库升级 | 125714 | 28% | 35200 |
| 低档NGFW4000(TG-A2112) | 1U机箱，配置为12个10/100/1000MBase-T端口  含三年策略库、一年特征库升级 | 68571 | 28% | 19200 |
| 2-04 | 网络隔离设备（须投国产品牌） | | TR-71163 | 2U，标配单电源；内端机4个10/100/1000MBase-T接口，含1个MAN口，外端机1个10/100/1000MBase-T接口，含 1个HA口 | 339285 | 28% | 95000 |
| TR-71141 | 2U，标配单电源；内端机6个10/100/1000MBase-T接口，含1个MAN口，外端机6个10/100/1000MBase-T接口，含 1个HA口 | 268571 | 28% | 75200 |

1. 金昌市思源商贸有限公司

联系人：魏晨阳 电话：13884500601

地址：金昌市金川区昌荣新城2号楼401号商铺

中标内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货 折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 2包：网络产品 | 2-01 | 路由器 | 多业 务高 性能 路由 器 | 高档 | 华为NE20E-M8 NE20E-M8交流基本配置(含NE20E-M8机箱/双主控MPUE/单NSP A/双交流电源/8\*GE RJ45/电源线) | 117096 | 62% | 72600 |
| 中档 | 华为NE20E-M4 NE20E-M4交流基本配置(含NE20E-M4机箱/双主控MPUE/单NSP A/双交流电源/8\*GE RJ45/电源线) | 102741 | 62% | 63700 |
| 低档 | 华为NE20E-M2F NE20E-M2F基本配置(含NE20E-M2F机框,固定4\*10GE-SFP+和40GE-SFP接口/双交流电源/风扇单元/电源线) | 80322 | 62% | 49800 |
| 多业 务路 由器 | 高档 | 华为AR3260E-S AR3260E-S,业务路由单元100E板,4 SIC,2 WSIC,4 XSIC,350W交流电源 | 64032 | 62% | 39700 |
| 中档 | 华为AR3260-S AR3260-S,业务路由单元40板,4 SIC,2 WSIC,4 XSIC,350W交流电源 | 55645 | 62% | 34500 |
| 低档 | 华为AR2240C-S AR2240C-S,SRU40C主控,4 SIC,2 WSIC,2 XSIC,350W交流电源 | 27903 | 62% | 17300 |
| 千兆 路由 器 | 高档 | 华为AR2220E-S AR2220E-S,3GE WAN(1GE Combo),2 USB,4 SIC,2 WSIC,1 DSP插槽,150W交流电源 | 25000 | 62% | 15500 |
| 中档 | 华为AR1220C-S AR1220C-S,5GE WAN,8GE LAN,2 USB,2 SIC | 10887 | 62% | 6750 |
| 低档 | 华为AR121-S AR121-S,1GE WAN,4GE LAN | 5435 | 62% | 3370 |
| 双频无 路由 器 | 高档 | 华为AR161W-S AR161W-S,1GE WAN,4GE LAN,WIFI 2.4G | 7500 | 60% | 4500 |
| 中档 | 华为AR101GW-Lc-S AR101GW-Lc-S,1 GE WAN,4 GE LAN,1 LTE,WIFI 2.4G+5G,1 USB2.0 | 5694 | 59% | 3360 |
| 低档 | 华为AR101W-S AR101W-S,1GE WAN,4 GE LAN,WIFI 2.4G+5G,1 USB2.0 | 3271 | 59% | 1930 |
| 2-02 | 交换机 | 高性能模块化 交换机 | 高档 | 华为S12704 S12704基本引擎交流组合配置 (含一体化总装机箱\*1,MPUA主控板\*1,SFUA交换网单元\*2,800W交流电源\*2,基本软件\*1) 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) | 157419 | 62% | 97600 |
| 中档 | 华为S7706 S7706基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板\*2,800W交流电源\*2)，36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP)，12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) | 153741 | 62% | 95320 |
| 低档 | 华为S7703 S7703基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板\*2,800W交流电源\*2)，36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP)， | 110967 | 62% | 68800 |
| 三层交换机 | 高档 | 华为S5720-56C-EI-AC S5720-56C-EI组合配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源) | 36065 | 61% | 22000 |
| 中档 | 华为S5720-32P-EI-AC S5720-32P-EI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,8个千兆SFP,交流供电,前维护) | 19672 | 61% | 11800 |
| 低档 | 华为S5720S-28P-SI-AC S5720S-28P-SI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 11065 | 61% | 6750 |
| 二层交换机 | 高档 | 华为S5720S-28P-LI-AC S5720S-28P-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 4344 | 61% | 2650 |
| 中档 | 华为S3700-28TP-SI-AC S3700-28TP-SI-AC(24个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电) | 4868 | 61% | 2970 |
| 低档 | 华为S2700-9TP-SI-AC S2700-9TP-SI-AC(8个10/100Base-TX以太网端口,1个10/100/1000Base-T以太网端口,1个复用的千兆Combo SFP,交流供电) | 2885 | 61% | 1760 |
| 2-03 | 防火墙（须投国产品牌，含三年策略库、特征库升级） | | 高档 | 华为USG6565E-AC  USG6555E交流主机(2\*GE WAN+8\*GE Combo+2\*10GE SFP+,1交流电源,含SSL VPN 100用户) IPS-AV-URL功能集36个月 | 121230 | 65% | 78800 |
| 中档 | 华为USG6555E-AC USG6555E交流主机(2\*GE WAN+8\*GE Combo+2\*10GE SFP+,1交流电源,含SSL VPN 100用户)IPS-AV-URL功能集36个月 | 104076 | 65% | 67650 |
| 低档 | 华为USG6306E-AC USG6306E交流主机(2\*GE WAN+8\*GE Combo+16\*GE RJ45+2\*10GE SFP+,含SSL VPN 100用户)IPS-AV-URL功能集36个月 | 43846 | 65% | 28500 |
| 2-04 | 网络隔离设备（须投国产品牌） | | 高档 | 华为IPS6315E-AC IPS6315E 交流主机(2\*GE WAN+8\*GE Combo+2\*10GE SFP+,含知识库升级服务12个月,1交流电源) | 71692 | 65% | 46600 |
| 中档 | 华为IPS6309E-AC IPS6309E 交流主机(2\*GE WAN+8\*GE Combo+2\*10GE SFP+,含知识库升级服务12个月,1交流电源) | 36153 | 65% | 23500 |

1. 金昌市恒扬信通网络科技有限公司

联系人：潘永鹏 电话：13139456186

地址：甘肃省金昌市金川区世纪金都17栋2单元202号

中标内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 2包：网络产品 | 2-01 | 路由器 | 多业务高性能路由器 | 高档 | 华为NE20E-M8 交流基本配置(含 NE20E-M8 机箱/双主控 MPUE/单 NSP A/双交流电源/8\*GE RJ45/电源线)。 | 112760 | 70% | 78932 |
| 中档 | 华为NE20E-S4 交流基本配置(含 NE20E-S4 机箱/双主控/双交流电源/电源线,不含软件费用和资料)。 | 96320 | 70% | 67424 |
| 低档 | 华为NE20E-M2F 基本配置(含 NE20E-M2F 机框,固定4\*10GE-SFP+和 40GE-SFP 接口/单交流电源/风扇单元/电源线)。 | 76920 | 70% | 53844 |
| 多业务路由器 | 高档 | 华为AR3260E-S,业务路由单元 100E 板,4 SIC,2 WSIC,4 XSIC,350W 交流电源；转发性能：15Mpps 4×GE Combo+2×GE SFP支持管理32AP；支持 FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1/CE1、3G/LTE 等接口；支持 MAC、802.1x、Portal 认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA 认证、RADIUS 认证等；支持包过滤防火墙，支持防火墙安全域；支持 IPS 安全功能，可在线升级特征库，可以防范木马、蠕虫、病毒等攻击支持 IPSec VPN、L2TP VPN、EVPN、DSVPN 等多种 VPN 技术；支持 URL 过滤功能，可以过滤指定域名的网站；支持国家密码局规定的加密算法；所有业务板卡支持直接热插拔；支持双主控、双转发；支持双电源，电源 1+1 冗余备份；支持 OSPF/ISIS/BGP/LDP/L3VPN NSR 和 GR；支持智能策略路由（SPR）技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路。 | 42310 | 70% | 29617 |
| 中档 | 华为AR2240-S,业务路由单元 40 板,4 SIC,2 WSIC,2XSIC,350W 交流电源；转发性能 6Mpps 固定端口3×GE(2×Combo)；支持 FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1/CE1、3G/LTE 等接口（无槽位款型不支持扩展接口）；支持 MAC、802.1x、Portal 认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA 认证、RADIUS 认证等；支持包过滤防火墙，支持防火墙安全域；支持 IPSec VPN、L2TP VPN、EVPN、DSVPN 等多种 VPN 技术；支持 IPS 安全功能，可在线升级特征库，可以防范木马、蠕虫、病毒等攻击支持 URL 过滤功能，可以过滤指定域名的网站支；持国家密码局规定的加密算法；支持智能策略路由（SPR）技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路；支持 SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、Web网管、CWMP 功能；支持 U 盘快速部署功能。 | 31250 | 70% | 21875 |
| 低档 | 华为AR1220F-S,1GE WAN,1GE COMBO,8FE LAN,2 USB,2 SIC转发性能 2Mpps 支持 MAC、802.1x、Portal 认证、广播抑制、ARP 安全等，支持本地认证、AAA 认证、RADIUS 认证等；支持包过滤防火墙，支持防火墙安全域；支持国家密码局规定的加密算法；所有业务板卡支持直接热插拔；支持智能策略路由（SPR）技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路；支持 SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、Web网管、CWMP 功能；支持 U 盘快速部署功能。 | 22250 | 70% | 15575 |
| 千兆路由器 | 高档 | 华为AR2240C-S,SRU40C 主控,4 SIC,2 WSIC,2XSIC,350W 交流电源。 | 15388 | 70% | 10771 |
| 中档 | 华为AR2220E-S,3GE WAN(1GE Combo),2 USB,4 SIC,2 WSIC,1 DSP 插槽,150W 交流电源。 | 12120 | 70% | 8484 |
| 低档 | 华为AR201-S,1FE WAN,8FE LAN,1USB | 5374 | 70% | 3761.80 |
| 双频无线路由器 | 高档 | 华为WS852，产品类型:智能无线路由器，网络标准:IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac,最高传输速率:1200Mbps,传输速率:2.4GHz WiFi：300Mbps,5GHz WiFi：867Mbps；频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）；网络接口：1个10/100/1000 Mbps WAN口，2个10/100/1000Mbps LAN口；USB接口：1个USB 2.0接口；天线类型：内置天线，是否可拆卸：否，天线增益：3dBi；功能参数：VPN支持：支持，Qos支持：支持；防火墙功能：内置防火墙；WPS功能：支持；无线安全：支持防暴力破解，自动屏蔽破解者；支持WPA-PSK/WPA2-PSK Wi-Fi加密；支持防火墙、DMZ、PAP/CHAP 自适应认证方式、DoS 攻击保护；其它参数：电源电压：交流100-240V 输入，电源功率：<14W，产品尺寸：60×135×180mm，产品重量：约450g；环境标准：工作温度：0℃-40℃；其它性能：智联组网：双路由Hi键一键组网，扩展Wi-Fi，满足大户型和别墅级的WiFi覆盖需求；路由特性：支持华为HiLink协议、PPPoE/DHCP/静态IP/MAC地址克隆 WAN上网方式、Wi-Fi中继、Wi-Fi定时开关、客人Wi-Fi、连网设备管理、MAC地址过滤、家长控制、VPN透传、虚拟服务器等功能；其它特点：手机App，用户管理，WiFi模式，智能带宽，路由存储，客人WiFi，WiFi定时关闭；保修政策：全国联保，享受三包服务，质保时间：一年；客服电话：400-830-8300。 | 999 | 55.96% | 559 |
| 中档 | 华为 WS5200，产品类型:智能无线路由器，网络标准：IEEE 802.11ac，IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11a，网络协议：TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议；最高传输速率：1167Mbps，传输速率：2.4GHz：300Mbps，5GHz：867Mbps，频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）；网络接口：4个10/100/1000Mbps LAN/WAN复用接口；天线类型：外置天线，天线数量：4根，天线增益：5dBi；功能参数：VPN支持：支持，Qos支持：支持设备限速：通过 MAC地址限制设备的带宽，WPS功能：支持；无线安全：支持防暴力破解，自动屏蔽破解者；支持WPA-PSK/WPA2-PSK Wi-Fi加密；支持防火墙、DMZ、PAP/CHAP 自适应认证方式、DoS 攻击保护；电源电压：DC 12V，1A，电源功率：小于12W，产品尺寸：205×120×36.8mm，产品重量：约243g，环境标准：工作温度：0℃-40℃；其它性能：Hi按键：支持HiLink一键配对，兼容WPS，复位：按键独立Reset复位按键；其它特点：5G优选、网口盲插、信道适时自动优化、PPPoE/DHCP/静态IP/MAC地址克隆 WAN上网方式、Wi-Fi中继、Wi-Fi定时开关、客人Wi-Fi、连网设备管理、MAC地址过滤、儿童上网保护、DMZ/虚拟服务器等功能；附件：包装清单：主机 x1、电源适配器 x1、用户手册（含快速入门、安全信息、保修卡） x1；保修政策：全国联保，享受三包服务，质保时间：一年，客服电话：400-830-8300。 | 699 | 51.36% | 359 |
| 低档 | 华为WS5102，产品类型：智能无线路由器，网络标准：IEEE 802.11ac，IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11a，网络协议：TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议，最高传输速率：1167Mbps，传输速率：2.4GHz：300Mbps、5GHz：867Mbps；频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）；网络接口：1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口；天线类型：外置天线，天线数量：4根，天线增益：5dBi；功能参数：VPN支持：支持，Qos支持：支持设备限速：通过 MAC地址限制设备的宽带，防火墙功能：内置防火墙，WPS功能：支持；无线安全：持防暴力破解，自动屏蔽破解者；支持WPA-PSK/WPA2-PSK Wi-Fi加密；支持防火墙、DMZ、PAP/CHAP 自适应认证方式、DoS 攻击保护；电源电压：DC 12V，0.5A，电源功率：<6W，产品尺寸：205×114×44mm，产品重量：240g，环境标准：工作温度：0℃-40℃；其它性能：WiFi模式：支持穿墙、标准、睡眠三种模式；其它特点：手机App，用户管理，客人WiFi，WiFi定时关闭，智联组网，远程管理；包装清单：主机 x1、电源适配器 x1、用户手册（含快速入门、安全信息、保修卡） x1；保修政策：全国联保，享受三包服务，质保时间：一年；客服电话：400-830-8300。 | 399 | 49.87% | 199 |
| 2-02 | 交换机 | 高性能模块化交换机 | 高档 | 华为S7905 基本引擎交流组合配置(含一体化非 PoE 总装机箱,MCUB 主控板\*2,800W 交流电源\*2,基本软件\*1)。 | 119500 | 70% | 83650 |
| 中档 | 华为S7706 基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,SRUA 主控板\*2,800W 交流电源\*2)，交换容量:19.84/86.4Tbps ，包转发率:2880/26400Mpps。 | 97953 | 70% | 68567 |
| 低档 | 华为S7703 基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA 主控板\*2,800W 交流电源\*2)，交换容量:19.2/48Tbps ，包转发率:1440/16560Mpps。 | 45501 | 70% | 31850.70 |
| 三层交换机 | 高档 | 华为S5720S-52P-SI-AC(48个10/100/ 1000Bas e-T 以太网端口,4 个千兆 SFP,交流供电)。 | 11820 | 70% | 8274 |
| 中档 | 华为S5720S-28P-SI-AC(24 个10/100/10 00Ba se-T 以太网端口,4 个千兆 SFP,交流供电)。 | 7389 | 70% | 5172.30 |
| 低档 | 华为S5720S-28P-LI-AC(24 个10/100/10 00Ba se-T 以太网端口,4 个千兆 SFP,交流供电)。 | 3753 | 70% | 2627.10 |
| 二层交换机 | 高档 | 华为S2700-26TP-EI-AC(24 个 10/100Ba se-TX 以太网端口,2 个 10/100/1000 Ba se-T 以太网端口,2 个复用的千兆 Combo SFP,交流供电)。 | 3330 | 75% | 2497.50 |
| 中档 | 华为S2700-26TP-SI-AC(24 个10/100 Ba se-TX 以太网端口,2 个 10/100 /1000 Base-T 以太网端口,2 个复用的千兆 Combo SFP,交流供电)。 | 2400 | 75% | 1800 |
| 低档 | 华为S2700-9TP-SI-AC(8 个 10/100Base-TX 以太网端口,1 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,1 个复用的千兆 Combo SFP,交流供电)。 | 1350 | 75% | 1012.50 |
| 2-03 | 防火墙（国产品牌，含三年策略库、特征库升级） | 高档 | 天融信  NGFW4000UF  (TG-A2614) | 1U机箱，配置为6个10/100/1000BASE-T接口和8个SFP插槽，默认含IPSEC VPN模块，可扩展SSL VPN模块；支持扩展AI应用识别、IPS入侵防御及AV防病毒功能。 | 297142 | 28% | 83200 |
| 中档 | 天融信  NGFW4000UF  (TG-A2206) | 1U机箱，配置为6个10/100/1000 BASE-T端口。 | 125714 | 28% | 35200 |
| 低档 | 天融信  NGFW4000UF  (TG-A2112) | 1U机箱，配置为6个10/100/1000 BASE-T端口。 | 68571 | 28% | 19200 |
| 2-04 | 网络隔离设备（国产品牌） | 高档 | 天融信  TR-71163 | 2U,标配单电源；内端机6个10/100/1000 Base-T接口，含1个MAN口；外端机6个10/100/1000Base-T接口，含1个HA口； | 339285 | 28% | 95000 |
| 中档 | 天融信  TR-71141 | 2U,标配单电源；内端机4个10/100/1000 Base-T接口，含1个MAN口；外端机4个10/100/1000Base-T接口，含1个HA口； | 268571 | 28% | 75200 |

5.金昌市佰信达商贸有限公司

联系人：赵静 电话：18093516800

地址：甘肃省金昌市金川区泰安东路经济技术开发区C区

中标内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货 折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 2包：网络产品 | 2-01 | 路由器 | 多业务 高性能 路由器 | 高档 | RG-EG3000GE 新一代高性能综合网关，固化8个千兆电口，,固化4个千兆光口,内置1T硬盘,两个硬盘插槽,8G内存,并发在线用户数5000,两个接口扩展槽,双电源,内置风扇(流控及URL 特征库免费升级, Ipsec VPN免费, SSL VPN免费赠送5个授权) | 80400 | 70% | 56280 |
| 中档 | RG-EG30OME 新一代高性能综合网关，固化8个千兆电口，固化4个千兆光口，内置1T硬盘，两个硬盘插槽，8G内存,并发在线用户数3000两个接口扩展槽,双电源，内置风扇(流控及URL 特库免升级,IPsec VPN免费・SSL VPN免费赠送5个授权。 | 69300 | 70% | 48510 |
| 低档 | RG-EG3000SE 固化4个独立千光电ロ,固化4个千兆combo口，（光电复用），内置500G硬盘, 两个硬盘插槽,8G内存,并发在线用户数2000，两个接口扩展槽,双电源,内置风扇(流控及 UL特征库免费升级, Ipsec VPN免费, SSL VPN免费赠送5个授权)。 | 41300 | 70% | 28910 |
| 多业务 路由器 | 高档 | RG-EG3230 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，标准IU机箱，多核非X86架构；支持1个硬盘,硬盘容量≥1T 支持1个电源,整机功耗低于25W 支持内存≥2GB 支持静态路由、RIP(VI/V2)、 Ripng、 OSPFV2等多种路由协议为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用,设备必须支持多链路负载均衡,负载均衡可 基于带宽等多种方式 为避免跨运营商访间,投标设备需要支持典降路申,色令秒的、联通、电信、教育、电信通五 家地址库支持正向DNS代理功能,可根据配置实现对不同外堅线路服务器地址管理, 支持应用路由功能,支持基于通讯、视频等也用进行路由选并, 应用路由效果可通过图表呈现 支持智能DNS,无需内部服务器做任何修改情况下,为外网用户提供一个与该用户相同运营商的 链路对内访问, 设备支持IPV6,支持IPV6容量调整、接口连接状态支持IPV6、DNS配置支持IPV6。设备的静态 路由、默认路由、应用路由等支持IPV6 | 27200 | 70% | 19040 |
| 中档 | RG-EG3220 支持固化千兆电口≥8个,固化千兆光口≥1个,固化万兆光口≥1个 标准1U机箱,多核非X86架构,提供官网产品说明链接并截图 支持1个硬盘,硬盘容量≥1T 支持1个电源,整机功耗低于25W 支持内存≥2GB 支持静态路由、RIP(VI/2)、 Ripng、 OSPF2等多种路由协议 门为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用,设备必须支持多链路负均衡,负载均衡可 基于带宽等多种方式。 为避免跨运营商访问,投标设备需要支持地址库路含移动、联通、电信、教育、电信通五 家地址库 支持正向DS代理功能,可根据配置实向外路的率务器地址管理 支树应用路由功能,文持基于通、视进行电 应用路由效果可通过图表呈现 支持智能DNS,无需内部服务器做任何修改情况下,为外网用户提供一个与该用户相同运营商的 链路对内访问 | 18400 | 70% | 12880 |
| 低档 | RG-EG3210 支持固化千兆电口≥8个,固化千兆光口≥2个标准1U机箱,多核非X86架构;支 低「持1个硬盘,硬盘容量≥1T:支持1个电源,整机功耗低于25W支持内存≥2GB支持静态路由 档RIP(V1/V2)、 Ripng、OSPF2等多种路由协议在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用,设备 必须支持多链路负载均衡,负载均衡可基于带宽等多种方式。需支持地址库路由,包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库。 | 10400 | 70% | 7280 |
| 千兆路 由 器 | 高档 | RSR30 含:1xRSR30-X-SPU10V2:1xRSR30-X-CMI。  高S80502主控转发分离式主机箱,固化个接口(o电),含2个 档 电源槽配电源2个),2个主控引擎槽(支持热插拔,只支持RSR30-X-CMI卡,不支持HM 卡),1个VCM扩展槽(支持1张RSR30-X-VCM,可以扩展2个RG-LPU-4HM,扩展出2\*4个 HM槽,整机最多可达8个HM槽) | 28000 | 70% | 19600 |
| 中档 | RSR20-X-52 RSR20-X-52主机,包括52个GEロ,其中4 GE WAN口(3电+1光)、48 GE LAN口 中」1个 Console/AIX口,1个US8ロ,1个SD卡插槽,1个Func精灵键,固化1个AC电源,4个 相,1个余电块(每 购)。【可选模块】HSIC-2E/CE1、 HSIC-2HS, HSIC -4G-LTE | 9650 | 70% | 6755 |
| 低档 | RSR20-x28 RSR20-x28主机,包括28个其 WAN 电+2光电复用)、24 GE LAN 低」个ーロしロ个や表专府个 档两个HESC槽位可支持冗余电源模块RG-PM6O)入固化や底电源、【可选模块】HEIC2 2EL/CEI HSIC-2HS、HSIC-4G-LTE | 13930 | 70% | 9751 |
| 双频无线路由器 | 高档 | RG-AP740-I 室内灵动天线型无线接入点,内置X- sense灵动天线,三路双频,整机支持9条空 间流,支持802. lac Wave2,整机最大接入速率2.966bs,可支持802.11a/b/g/n和802.1lac 同时工作,胖/瘦模式切换、PoE+和本地供电C搭配组网 | 6650 | 70% | 4655 |
| 中档 | RG-AP720-1 室内灵动天线型无线接入点,内置X- sense灵动天线,双路双频,整机四条空间流, 中」整机最大接入速率1.267x:扩展模式下整机四路射频,八条空间流,整机最大接入速率 档12. Abps:可支持802.1lgn和802.1lac,支持802.1 lae Wave2,支持M-MIMo,胖/瘦模式 切换、 | 3500 | 70% | 2450 |
| 低档 | RG-AP720L 室内无线接入点,双路双频,支持2条空间流,整机最大接入速率1167Mbps,可支低持802.1la/b/g/和802.11ac同时工作,支持802.11 Ic Wave2特性,支持MU-MIMO,胖/瘦模式 切换,千兆上联、P和本地供电 | 2275 | 70% | 1592 |
| 2-02 | 交换机 | 高性能模块化交换机 | 高档 | RG-S7808C 企业级，可网管（console\telent\ssh\web等方式）机框式，多冗余电源(投标要 求至少2个以上),双主持引、支持万兆板卡,6个以上业务办卡可拡展,交換容量15bms 包转发≥1200企业全三层交換机,全面支持IPV4、IPV6相互隧道转换，双栈协议，文持 OSPF\BGP\IS15等多种路山,支持组支持多种4式等。投标要求至少具 备4个万兆接1,20个及以上千兆接(包含10100自适应接口) | 98000 | 70% | 68600 |
| 中档 | RG-S7805C 企业级,可网管( console、 Telnet、ssh、web等方式),机框式,多冗余电源(投标要 中 求至少2个以上),双主控引擎,支持万兆板卡,3个及以上业务办卡可扩展,交换容量15Tbps, 包转发率1200Jp5,企业全三层交换机,全面支持PV4、TPV6、IPV4与IPV6相互隧道转换 档 双栈协议,支持 OSPF\BGP\ISIS等多种路由,支持组播,支持多种WLAN模式等。投标要求至少具 各4个万兆接,20个及以上千兆接口(包含10/100/1000自适成接口) | 85000 | 70% | 59500 |
| 低档 | RG-S2910-48GT4XS-E 企业级,可网管( console、 Telnet、sh、web等方式),冗余电源,支持万 兆板卡,1个及以上扩展槽,交换容量2Tbps,包转发率运120Mps,企业全三层交换机,全面支 持IPV4、1PV6、IPV4与IPV6相互隧道转换、双梭协议,支持OSPP等常见路由,支持组播,支 持多种VLAN模式等。投标要求至少具备2个万兆接口,48个及以上独立非复用千兆接口(包 含10/100/1000M自适应接口) | 32800 | 70% | 22960 |
| 三层交换机 | 高档 | S5750C-28GT4XS-H 28口10/100/1000M自适应电口,4个复用的SFP接口,4个1G/10GSFP+ 光口,2个扩展槽,2个模块化电源插槽,2个电源模块;交换容量三7T,包转发率396M,支持 Openflow,支持 NETCONE,支持VSU(虚拟化技术,将多台设备虚拟成1台)、支持 GR for RIP/ OSPF/BGP等路由协议、支持BFD检测、支持ERFS-882支持REP、支持阻DP、支持 电源1+1冗余备份、电源模块支持热插拔功能 | 33000 | 70% | 23100 |
| 中档 | RG-S2952G-E V3 四个千兆光接口,48个及以上独非复用千、兆接日101000自运 中「个及以上扩展槽,交換容量5000.包转发率三150hps,企业全层交换机,全面支持14 应接口),2、企业级,可网管( nsole. Telnet, PREY件方式元分电源支持万板卡,1 档「IPV6、IPV4与IPV6相互隧道转換、双栈协议,支持OSP等常见路由,支持组播,支持多种 VLAN模式等。投标要求至少具备2个千兆光接口,24个及以上独立非复用千兆接口(包含 10/100/1000M自适应接口)。 | 7800 | 70% | 5460 |
| 低档 | RG-S2928GEV3 企业级,可网管( console、 Telnet、ssh、web等方式),冗余电源支持万兆板卡,1 个及以上扩展槽,交换容量500Gbps,包转发率150Mps,企业全三层交换机,全面支持IPV4、 IPV6、IPV4与IPV6相互隧道转换、双栈协议,支持OSPF等常见路由,支持组播,支持多种VLAN模式等。投标要求至少具备2个干兆光接口,24个及以上独立非复用千兆接口(包含 10/100/1000M自适应接口)。 | 4300 | 70% | 3010 |
| 二层交换机 | 高档 | RG-S2928G-EV3 24ロ10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口,固化单交流电源,无风扇 | 4300 | 70% | 3010 |
| 中档 | RG-S1920-24GT4SFP/2GT   24个10/100/1000适应电口,4个100M/1GSP光口,2个复用的 110/1001000自适应电口,固化单交流电源,无风扇 | 3000 | 70% | 2100 |
| 低档 | RG-S1920-24T4SFP/2GT  24个10/100M自适应电口 4个100M/1GSFP光口,2个复用的 10/100/1000M自适应电ロ,固化单交流电源,无风扇 | 2500 | 70% | 1750 |
| 2-03 | 防火墙（须 投国产品 牌，含三年 策略库、特 征库升级） | | 高档 | RG-WALL 1600-M5100 全新下一代千光防火墙,IU高度,、可选外買电源。提供1个千兆管理口,1 个 console f接ロ:固化42个千光电口:2个SFP千兆光ロ:内置64硬盘:1个USB口:含三年策略库、特征库升级 | 63200 | 70% | 44240 |
| 中档 | RG-WALL 1600-S3700 全新下一代千兆防火墙,1U高度,1\*交流电源,固化14个千兆电口+2个兆光口:1个 console接口:1个USBロ:含三年策略库、特征库升级 | 31920 | 70% | 22344 |
| 低档 | RG-WALL1600-S3600 全新下一代千光防火墙,桌面级设备,单电源・提供1个 console接口 固化16个千兆电口:内置32G硬盘:2个U5Bロ:含三年策略库、特征库升级 | 23800 | 70% | 16660 |
| 2-04 | 网络隔离设备（须投国产品牌） | | 高档 | G5000-TG20PGS 系统吞吐量:600Mbps 硬件配置:2U机箱,单电源;支持液晶面板 内网接口:6个10/100/1000ase-T端口,1个 Console口,2个USB 口:支持1个扩展槽位 外网接口:6个10/100/1000se-T端口,1个 Consoleロ,2个USB 口:支持1个扩展槽位 功能模块:数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏测 览、安全FTP、定制模块、工控访问等; 可增配集中监控与数据分析中心(MDA)统一管控; 质保年限:默认包含三年维保 | 188000 | 50% | 94000 |
| 中档 | G1500-TY20PGS 系统吞吐量:450Mbps 硬件配置:2U机箱,单电源;支持液晶面板 内网接口:6个10/100/1000Base-T端口,2个SFP插槽,1个 Console 口,2个USB口; 外网接口:6个10/100/1000Base-T端口,2个SFP插槽,1个 Console 口,2个USB口; 功能模块:数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏 览、安全FTP、定制模块、工控访问等 可增配集中监控与数据分析中心(MDA)统一管控 质保年限:默认包含三年维保 | 168000 | 40% | 67200 |
| 低档 | G1500-TY10PGS 系统吞吐量:200Mbps 硬件配置:1U机箱,单电源;无液晶面板 内网接口:610/100/1000Base-T端口,1个 Console口,2个USB 口 外网接口:6个10/100/1000Base-T端口,1个 Consoleロ,2个USB 功能模块:数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏 览、安全FTP、定制模块、工控访问等; 可增配集中监控与数据分析中心(MDA)统一管控 质保年限:默认包含三年维保: | 128000 | 40% | 51200 |

6.金昌钰程商贸有限责任公司

联系人：王培瑜 电话：15214151024

地址：甘肃省金昌市金川区泰安路158号

中标内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 2包：网络产品 | 2-01 | 锐捷路由器 | 锐捷 多业务高性能路由器 | 高档 RG-EG3000GE | 新一代高性能综合网关，固化8个千兆电口，固化4个千兆光口，内置1T硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，并发在线客户数5000，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇（流控及URL特征库免费升级，Ipsec VPN免费，SSLVPN免费赠送5个授权） | 83616 | 85% | 71073.6 |
| 中档 RG-EG3000SE | 固化4个千兆电口，固化4个千兆combo口（光电复用），内置500G硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，并发在线客户数2000，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇（流控及URL特征库免费升级，Ipsec VPN免费，SSL VPN免费赠送5个授权） | 36816 | 85% | 31293.6 |
| 锐捷 多业务路由器 | 高档 RG-NBR6215-E | 固化8个千兆电口，固化1个千兆光口，1个万兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理64个RAP或128个WALLAP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSLVPN免费），带机数1500台，1.5G带宽 | 17890 | 85% | 15206 |
| 中档 RG-NBR6210-E | 固化8个干兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理64个RAP或128个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费），带机数1000台，1G带宽 | 9880 | 85% | 8398 |
| 低档 RG-NBR6205-E | 固化8个干兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费），带机数500台，500兆带宽 | 5198 | 85% | 4418.3 |
| 锐捷 千兆路由器 | 高档 RG-EG250G | 高通高性能CPU，19英寸铁壳设计，内存256MByte，FLASH 16MByte，5个千兆电口，WAN口：固化1个，可最大配置2个LAN口：固化4个，可配置最多4个集成AC功能，带机量200台终端支持500M非对称带宽 可管理150台EAP. | 1068 | 85% | 907.8 |
| 中档 RG-EG105G-P | 高通高性能CPU，铁壳设计，整机PoE最大输出54W，支持标准80211.af/at内存128MByte，FLASH 16MByte，5个千兆电口，WAN口：固化1个，可最大配置2个LAN口：固化4个，可配置最多4个集成AC功能，带机量100台终端支持300M非对称带宽 可管理32台EAP. | 638 | 85% | 542.3 |
| 低档 RG-EG105G | 高通高性能CPU，铁壳设计，高待机量>=100，内存128MByte，FLASH16MByte，5个千兆电口，WAN口：固化1个，可最大配置2个，LAN口：固化4个，可配置最多4个，集成AC功能，可管理32个EAP | 440 | 85% | 374 |
| 锐捷双频无线路由器 | 高档 RG-NBR700GW | 5个千兆电口（4WAN/1LAN），1个USB端口，大功率802.11AC双频1200M无线速率，满足200M非对称带宽接入，4根7dbi可拆卸天线，80人以下中小企业，推荐有线带机50台无线待机25台以下的中小企业使用，支持无线控制器功能，可管理32台RAP系列AP | 778 | 85% | 661.3 |
| 中档 RG-NBR700GW | 5个百兆电口（4WAN/1LAN)，1个USB端口，大功率802.11N300M无线速率，2根7dbi可拆卸天线，推荐有线带机50台无线带机25台以下的中小企业使用，支持无线控制器功能，可管理32台RAP系列AP | 454 | 85% | 385.9 |
| 2-02 | 锐捷交换机 | 锐捷 高性能模块化交换机 | 高档 RG-S8612E组合配置包01 | RG-S8612E组合配置包01，含：（主机）1×S8612E-Iseries（引擎）1×M8600E-CM(V2.0)（网板）2×M8612E-FE-D I（电源）4×RG-PA600I | 176428 | 56% | 98800 |
| 中档 RG-S8607E组合配置包01 | RG-S8607E组合配置包01，含：（主机）1×S8607E-Iseries（引擎）1×M8600E-CM（电源）3×RG-PA600I | 173400 | 56% | 97104 |
| 低档 RG-S7808C组合包 | 该促销包含1个8插槽主机箱，2个交流电源模块，2块管理引擎，1块36端口千兆以太网电口(RJ45,LC)+12端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC) | 153492 | 56% | 85956 |
| 锐捷 三层交换机 | 高档 RG-S5750C-28SFP4XS-H | 三层交换机，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps；28口SFP瘦口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10GSFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插懵，至少需要购买1个RG-PA70I或者RG-PD701电源模块；支持RIP.OSPF、BGP、IS-JS等路由协议；支持DHCP server;支持虚拟化：支持MACC云平台统一管理。 | 27500 | 56% | 15400 |
| 中档 RG-S5750C-28GT4XS-H | 28口10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，至少需要购买1个RG-PA70I或者RG-PD70I电源模块 | 25000 | 56% | 14000 |
| 低档 RG-S2910-24GT4XS-UP-H(V3.0) | 固化24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，1-24口支持PoE+/PoE，1-4号口支持HPoE（60W），整机PoE最大输出370W | 15800 | 56% | 8488 |
| 锐捷 二层交换机 | 高档 RG-S2910-48GT4XS-E | 48口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源 | 16400 | 56% | 9184 |
| 中档 RG-S2952G-E V3 | 48口10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口，固化单交流电源和风扇 | 12900 | 56% | 7224 |
| 低档 RG-S2928G-E V3 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 | 7500 | 56% | 4200 |
| 2-03 | 锐捷 防火墙（须投国产品牌，含三年策略库、特征库升级） | | 高档 RG-WALL 1600- S3600 | 全新下一代千兆防火墙，桌面级设备单电源，提供1个console接口，固化16个千兆电口，内置32G硬盘，2个USB口，可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务，设备最大吞吐量≥3.5Gbps，最大并发连接数≥150万。 | 21216 | 85% | 18033 |
| 中档 RG-WALL 1600- S3200 | 全新下一代千兆防火墙，1U可上机架，单电源，提供1个console接口，固化10个千兆电口，1个USB口，可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾 邮件库、网页分类库特征库升级服务，设备最大吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数100万。 | 9220 | 85% | 7837 |
| 低档 RG-WALL 1600- S3210 | 全新下一代千兆防火墙，桌面级设备单电源，提供1个console接口，固化10个千兆电口，1个USB口，可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务，设备最大吞吐量≥1.5Gbps，最大并发连接数≥150万。 | 7800 | 85% | 6630 |
| 2-04 | 360网神 网络隔离设备（须投国产品牌） | | 高档 G1500-TY20MGX | 系统吞吐量：450Mbps 硬件配置：2U机箱，冗余电源；支持液晶面板 内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个Console口，2个USB口；外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，I个Console口，2个USB口；功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等；可增配集中监控与数据分析中心（MDA）统一管控；质保年限：默认包含三年维保 | 98000 | 51.02% | 50000 |
| 中档 G1500-TY20PGX | 系统吞吐量：450Mbps硬件配置：2U机箱，单电源；支持液晶面板内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个ConsoleLl，2个USB口;外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个Console口，2个USB口；功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等；质保年限：默认包含三年维保 | 90000 | 52.22% | 47000 |
| 低档 G1500-TY10PGX | 系统吞吐量：200Mbps 硬件配置：1U机箱，单电源；无液晶面板 内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口； 外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口；功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等；质保年限：默认包含三年维保： | 76000 | 52.26% | 42000 |

7.金昌天工智恒网络科技有限公司

联系人：吴晶 电话：18009459985

地址：金昌市金川区公园路步行街斜对面2楼

中标内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 2包：网络产品 | 2-01 | 路由器 | 多业务高性能路由器 | 高档  锐捷RG-EG3000GE | 新一代高性能综合网关 固化8个千兆电口，固化4个千兆光口，内置1T硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，并发在线用户数5000，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇（流控及URL特征库免费升级，IPsec VPN免费 ，SSL VPN 免费赠送5个授权） | 80400 | 85% | 68340 |
| 中档  锐捷RG-EG3000ME | 新一代高性能综合网关 固化8个千兆电口，固化4个千兆光口，内置1T硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，并发在线用户数3000，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇（流控及URL特征库免费升级，IPsec VPN免费 ，SSL VPN 免费赠送5个授权） | 69300 | 85% | 58905 |
| 低档  锐捷RG-EG3000SE | 固化4个独立千兆电口，固化4个千兆combo口（光电复用），内置500G硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，并发在线用户数2000，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇（流控及URL特征库免费升级，IPsec VPN免费 ，SSL VPN 免费赠送5个授权） | 41300 | 85% | 35105 |
| 多业务路由器 | 高档  锐捷RG-EG3230 | 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个；标准1U机箱，多核非X86架构；支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；支持1个电源，整机功耗低于25W；支持内存≥2GB；支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议；为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库；支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由效果可通过图表呈现，支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，设备支持IPV6，支持IPV6容量调整、接口连接状态支持IPV6、DNS配置支持IPV6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPV6； 27200 | 27200 | 83% | 22576 |
| 中档  锐捷RG-EG3220 | 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个；标准1U机箱，多核非X86架构，提供官网产品说明链接并截图；支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；支持1个电源，整机功耗低于25W；支持内存≥2GB；支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议；为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库；支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由效果可通过图表呈现，支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问； | 18400 | 83% | 15272 |
| 低档  锐捷RG-EG3210 | 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个标准1U机箱，多核非X86架构；支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；支持1个电源，整机功耗低于25W支持内存≥2GB支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。需支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库； | 10400 | 83% | 8632 |
| 千兆路由器 | 高档  锐捷RSR30 | RSR30-含：1x RSR30-X-SPU10 V2 ；1x RSR30-X-CMI 。  RSR30-X-SPU10 V2： 主控转发分离式主机箱，固化9个GE接口（8combo+1电），含2个电源槽配电源2个），2个主控引擎槽（支持热插拔，只支持RSR30-X-CMI卡，不支持HNM卡），1个VCM扩展槽（支持1张RSR30-X-VCM，可以扩展2个RG-LPU-4HNM, 扩展出2\*4个HNM槽，整机最多可达8个HNM槽）。 | 28000 | 83% | 23240 |
| 中档  锐捷RSR20-X-52 | RSR20-X-52 RSR20-X-52主机，包括52个GE口，其中4GE WAN口（3电+1光）、48GE LAN口；1个Console/AUX口，1个USB口，1个SD卡插槽，1个Func精灵键，固化1个AC电源。4个HSIC模块插槽，1个冗余电源模块插槽（支持RG-PA60，需另选购）。【可选模块】HSIC-2E1/CE1、HSIC-2HS、HSIC-4G-LTE。 | 13930 | 83% | 11562 |
| 低档  锐捷RSR20-X-28 | RSR20-X-28 RSR20-X-28主机，包括28个GE口，其中4GE WAN口（2电+2光电复用）、24GE LAN口；1个Console/AUX口，1个USB口，1个SD卡插槽，1个精灵键，4个HSIC模块插槽（其中两个HSIC槽位可支持冗余电源模块RG-PA60），固化1个AC电源。【可选模块】HSIC-2E1/CE1、HSIC-2HS、HSIC-4G-LTE。 | 9650 | 83% | 8010 |
| 双频无线路由器 | 高档  锐捷RG-AP740-I | RG-AP740-I 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，三路双频，整机支持9条空间流， 支持802.11ac Wave2，整机最大接入速率2.966Gbps ，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，胖/瘦模式切换、PoE+和本地供电C搭配组网。 | 6650 | 83% | 5520 |
| 中档  锐捷RG-AP720-I | RG-AP720-I 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，整机四条空间流，整机最大接入速率1.267Gbps；扩展模式下整机四路射频，八条空间流，整机最大接入速率2.4Gbps。可支持802.11a/b/g/n和802.11ac，支持802.11ac Wave2，支持MU-MIMO，胖/瘦模式切换、 | 3500 | 83% | 2905 |
| 低档  锐捷RG-AP720-L | RG-AP720-L 室内无线接入点，双路双频，支持2条空间流，整机最大接入速率1167Mbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，支持802.11ac Wave2特性，支持MU-MIMO，胖/瘦模式切换，千兆上联、PoE和本地供电 | 2275 | 83% | 1888 |
| 2-02 | 交换机 | 高性能模块化交换机 | 高档  锐捷RG-S7808C | RG-S7808C 企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web 等方式),机框式,多 冗余电源(投标要求至少 2 个以上),双主控引擎,支持万兆板卡,6个及以上业务办卡可扩展,交换容量≧15Tbps,包转发率≧1200Mpps,企 业全三层交换机,全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互隧道转换、 双栈协议,支持 OSPF\BGP\ISIS 等多种路由,支持组播,支持多种 VLAN 模式等。投标要求至少具备 4 个万兆接口,20 个及以上千兆接口(包含 10/100/1000M 自适应接口) | 98000 | 83% | 81340 |
| 中档  锐捷RG-S7805C | RG-S7805C 企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web 等方式),机框式,多 冗余电源(投标要求至少 2 个以上),双主控引擎,支持万兆板卡,3 个及以上业务办卡可扩展,交换容量≧15Tbps,包转发率≧1200Mpps,企 业全三层交换机,全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互隧道转换、 双栈协议,支持 OSPF\BGP\ISIS 等多种路由,支持组播,支持多种 VLAN 模式等。投标要求至少具备 4 个万兆接口,20 个及以上千兆接口(包含 10/100/1000M 自适应接口) | 85000 | 83% | 70550 |
| 低档  锐捷RG-S2910-48GT4XS-E | RG-S2910-48GT4XS-E 企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web 等方式),冗余电源, 支持万兆板卡,1 个及以上扩展槽,交换容量≧2Tbps,包转发率≧ 120Mpps,企业全三层交换机,全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互 隧道转换、双栈协议,支持 OSPF 等常见路由,支持组播,支持多种 VLAN 模式等。投标要求至少具备 2 个万兆接口,48 个及以上独立非复用千兆 接口(包含 10/100/1000M 自适应接口) | 32800 | 83% | 27224 |
| 三层交换机 | 高档  锐捷RG-S5750C-28GT4XS-H | RG-S5750C-28GT4XS-H:28口10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，2个电源模块；交换容量≧7T,包转发率≧396M,支持OpenFlow,支持NETCONF,支持VSU（虚拟化技术，将多台设备虚拟成1台）、支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由协议、支持BFD检测、支持ERPS（G.8032）、支持REUP、支持RLDP、支持电源1+1冗余备份、电源模块支持热插拔功能 | 33000 | 83% | 27390 |
| 中档  锐捷RG-S2952G-E V3 | RG-S2952G-E V3:4 个千兆光接口,48 个及以上独立非复用千 兆接口(包含 10/100/1000M 自适应接口)。 2、企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web 等方式),冗余电源 支持万兆板卡,1 个及以上扩展槽,交换容量≧500Gbps,包转发率≧ 150Mpps,企业全三层交换机,全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互 隧道转换、双栈协议,支持 OSPF 等常见路由,支持组播,支持多种 VLAN 模式等。投标要求至少具备 2 个千兆光接口,24 个及以上独立非复用千 兆接口(包含 10/100/1000M 自适应接口)。 | 7800 | 83% | 6474 |
| 低档  锐捷RG-S2928G-E V3 | RG-S2928G-E V3:企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web 等方式),冗余电源 支持万兆板卡,1 个及以上扩展槽,交换容量≧500Gbps,包转发率≧ 150Mpps,企业全三层交换机,全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互 隧道转换、双栈协议,支持 OSPF 等常见路由,支持组播,支持多种 VLAN 模式等。投标要求至少具备 2 个千兆光接口,24 个及以上独立非复用千 兆接口(包含 10/100/1000M 自适应接口)。 | 4300 | 83% | 3569 |
| 二层交换机 | 高档  锐捷RG-S2928G-E V3 | RG-S2928G-E V3 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 | 4300 | 83% | 3569 |
| 中档  锐捷RG-S1920-24GT4SFP | RG-S1920-24GT4SFP/2GT 24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 | 3000 | 83% | 2490 |
| 低档  锐捷RG-S1920-24T4SFP | RG-S1920-24T4SFP/2GT 24个10/100M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 | 2500 | 83% | 2075 |
| 2-03 | 防火墙（须投国产品牌，含三年策略库、特征库升级） | | 高档 深信服AF-1000-D440下一代防火墙 | 三层吞吐量4G，应用层吞吐量650M，并发连结数180W，新建连接数 (CPS)40000个，1U的尺寸，4G内存，SSD 64G硬盘，单电源，4电+4光网口; 含深信服防火墙软件、深信服防火墙增强级软件、深信服最新威胁防护规则库更新、包括原有的安全规则库更新（WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库）和URL&应用识别库更新、深信服网关杀毒软件、网关杀毒规则库升级,网关杀毒的规则库升级服务；提供三年购买设备的软件升级授权、提供三年购买设备的返厂寄修服务 | 254650 | 27% | 68756 |
| 中档 深信服AF-1000-C600下一代防火墙 | 三层吞吐量2.5G，应用层吞吐 量400M，并发连结数100W，新建连接数 (CPS)18000个，1U的尺寸，4G内存，SSD 64G硬盘，单电源，6电网口; 含深信服防火墙软件、深信服防火墙增强级软件、深信服网关杀毒软件、包括原有的安全规则库更新（WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库）和URL&应用识别库更新、网关杀毒规则库升级,网关杀毒的规则库升级服务；提供三年购买设备的软件升级授权、提供三年购买设备的返厂寄修服务 | 240270 | 27% | 64873 |
| 低档 深信服AF-1000-B400下一代防火墙 | 三层吞吐量2G，应用层吞吐量 300M，并发连结数50W，新建连接数 (CPS)15000个，1U的尺寸，2G内存，SSD 64G硬盘单电源，4电网口; 含深信服防火墙软件，防火墙增强级软件,深信服网关杀毒软件,网关杀毒规则库升级网关杀毒的规则库升级服务,含3年质保,3年软件升级。包括原有的安全规则库更新（WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库）和URL&应用识别库更新。提供3年购买设备的软件升级授权，提供3年购买设备的返厂寄修服务。 | 187609 | 27% | 51286 |
| 2-04 | 网络隔离设备（须投国产品牌） | | 奇安信网神G5000-TG20PGS (高档) | 系统吞吐量：600Mbps ；硬件配置：2U机箱，单电源；支持液晶面板 ；内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口；支持1个扩展槽位； 外网接口：6个10/100/1000  Base-T端口，1个Console口，2个USB口；支持1个扩展槽位；功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等；可增配集中监控与数据分析中心（MDA）统一管控；质保年限：默认包含三年维保； | 188000 | 52.50% | 98700 |
| 奇安信网神G1500-TY20PGS (中档) | 系统吞吐量：450Mbps 硬件配置：2U机箱，单电源；支持液晶面板 ；内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个Console口，2个USB口； 外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，2个SFP插槽，1个Console口，2个USB口；功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等；可增配集中监控与数据分析中心（MDA）统一管控； 质保年限：默认包含三年维保； | 168000 | 52.00% | 87360 |
| 奇安信网神G1500-TY10PGS (低档) | 系统吞吐量：200Mbps ；硬件配置：1U机箱，单电源；无液晶面板 ；内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口； 外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口；功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等； 可增配集中监控与数据分析中心（MDA）统一管控；质保年限：默认包含三年维保； | 128000 | 54.00% | 69120 |

8.金昌志博工贸有限公司

联系人：金慧 电话：0935-8810026

地址：甘肃省金昌市金川区新华东路天庆冠邸4号楼5号商铺

中标内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 2包：网络产品 | 2-01 | 路由器 | 多业务高性能路由器 | 锐捷RG-EG3000GE | RG-EG3000GE 新一代高性能综合网关 固化8个千兆电口，固化4个千兆光口，内置1T硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，并发在线用户数5000，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇（流控及URL特征库免费升级，IPsec VPN免费 ，SSL VPN 免费赠送5个授权） | 80400 | 85% | 68340 |
| 锐捷RG-EG3000ME | RG-EG3000ME 新一代高性能综合网关 固化8个千兆电口，固化4个千兆光口，内置1T硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，并发在线用户数3000，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇（流控及URL特征库免费升级，IPsec VPN免费 ，SSL VPN 免费赠送5个授权） | 69300 | 85% | 58905 |
| 锐捷RG-EG3000SE | RG-EG3000SE 固化4个独立千兆电口，固化4个千兆combo口（光电复用），内置500G硬盘，两个硬盘插槽，8G内存，并发在线用户数2000，两个接口扩展槽，双电源，内置风扇（流控及URL特征库免费升级，IPsec VPN免费 ，SSL VPN 免费赠送5个授权） | 41300 | 85% | 35105 |
| 多业务路由器 | 锐捷RG-EG3230 | RG-EG3230:支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个；标准1U机箱，多核非X86架构；支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；支持1个电源，整机功耗低于25W；支持内存≥2GB；支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议；为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库；支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由效果可通过图表呈现，支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，设备支持IPV6，支持IPV6容量调整、接口连接状态支持IPV6、DNS配置支持IPV6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPV6； | 27200 | 85% | 23120 |
| 锐捷RG-EG3220 | RG-EG3220: 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个；标准1U机箱，多核非X86架构，提供官网产品说明链接并截图；支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；支持1个电源，整机功耗低于25W；支持内存≥2GB；支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议；为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库；支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由效果可通过图表呈现，支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问; | 18400 | 85% | 15640 |
| 锐捷RG-EG3210 | RG-EG3210: 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个标准1U机箱，多核非X86架构；支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；支持1个电源，整机功耗低于25W支持内存≥2GB支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。需支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库; | 10400 | 85% | 8840 |
| 千兆路由器 | 锐捷RSR30 | RSR30-含：1x RSR30-X-SPU10 V2 ；1xRSR30-X-CMI 。RSR30-X-SPU10 V2： 主控转发分离式主机箱，固化9个GE接口（8combo+1电），含2个电源槽配电源2个），2个主控引擎槽（支持热插拔，只支持RSR30-X-CMI卡，不支持HNM卡），1个VCM扩展槽（支持1张RSR30-X-VCM，可以扩展2个RG-LPU-4HNM, 扩展出2\*4个HNM槽，整机最多可达8个HNM槽）。 | 28000 | 85% | 23800 |
| 锐捷RSR20-X-52 | RSR20-X-52 RSR20-X-52主机，包括52个GE口，其中4GE WAN口（3电+1光）、48GE LAN口；1个Console/AUX口，1个USB口，1个SD卡插槽，1个Func精灵键，固化1个AC电源。4个HSIC模块插槽，1个冗余电源模块插槽（支持RG-PA60，需另选购）。【可选模块】HSIC-2E1/CE1、HSIC-2HS、HSIC-4G-LTE。 | 13930 | 85% | 11840 |
| 锐捷RSR20-X-28 | RSR20-X-28 RSR20-X-28主机，包括28个GE口，其中4GE WAN口（2电+2光电复用）、24GE LAN口；1个Console/AUX口，1个USB口，1个SD卡插槽，1个精灵键，4个HSIC模块插槽（其中两个HSIC槽位可支持冗余电源模块RG-PA60），固化1个AC电源。【可选模块】HSIC-2E1/CE1、HSIC-2HS、HSIC-4G-LTE。 | 9650 | 85% | 8202 |
| 双频无线路由器 | 锐捷RG-AP740-I | RG-AP740-I 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，三路双频，整机支持9条空间流， 支持802.11ac Wave2，整机最大接入速率2.966Gbps ，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，胖/瘦模式切换、PoE+和本地供电C搭配组网。 | 6650 | 85% | 5652 |
| 锐捷RG-AP720-I | RG-AP720-I 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，整机四条空间流，整机最大接入速率1.267Gbps；扩展模式下整机四路射频，八条空间流，整机最大接入速率2.4Gbps。可支持802.11a/b/g/n和802.11ac，支持802.11ac Wave2，支持MU-MIMO，胖/瘦模式切换、 | 3500 | 85% | 2975 |
| 锐捷RG-AP720-L | RG-AP720-L 室内无线接入点，双路双频，支持2条空间流，整机最大接入速率1167Mbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，支持802.11ac Wave2特性，支持MU-MIMO，胖/瘦模式切换，千兆上联、PoE和本地供电 | 2275 | 85% | 1933 |
| 2-02 | 交换机 | 高性能模块化交换机 | 锐捷RG-S7808C | RG-S7808C 企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web 等方式),机框式,多 冗余电源(投标要求至少 2 个以上),双主控引擎,支持万兆板卡,6个及以上业务办卡可扩展,交换容量≧15Tbps,包转发率≧1200Mpps,企 业全三层交换机,全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互隧道转换、 双栈协议,支持 OSPF\BGP\ISIS 等多种路由,支持组播,支持多种 VLAN 模式等。投标要求至少具备 4 个万兆接口,20 个及以上千兆接口(包含 10/100/1000M 自适应接口) | 98000 | 85% | 83300 |
| 锐捷RG-S7805C | RG-S7805C 企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web 等方式),机框式,多 冗余电源(投标要求至少 2 个以上),双主控引擎,支持万兆板卡,3 个及以上业务办卡可扩展,交换容量≧15Tbps,包转发率≧1200Mpps,企 业全三层交换机,全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互隧道转换、 双栈协议,支持 OSPF\BGP\ISIS 等多种路由,支持组播,支持多种 VLAN 模式等。投标要求至少具备 4 个万兆接口,20 个及以上千兆接口(包含 10/100/1000M 自适应接口) | 85000 | 85% | 72250 |
| 锐捷RG-S2910-48GT4XS-E | RG-S2910-48GT4XS-E 企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web 等方式),冗余电源, 支持万兆板卡,1 个及以上扩展槽,交换容量≧2Tbps,包转发率≧ 120Mpps,企业全三层交换机,全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互 隧道转换、双栈协议,支持 OSPF 等常见路由,支持组播,支持多种 VLAN 模式等。投标要求至少具备 2 个万兆接口,48 个及以上独立非复用千兆 接口(包含 10/100/1000M 自适应接口) | 32800 | 85% | 27880 |
| 三层交换机 | 锐捷RG-S5750C-28GT4XS-H | RG-S5750C-28GT4XS-H:28口10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口，4个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，2个电源模块;交换容量≧7T,包转发率≧396M,支持OpenFlow,支持NETCONF,支持VSU（虚拟化技术，将多台设备虚拟成1台）、支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由协议、支持BFD检测、支持ERPS（G.8032）、支持REUP、支持RLDP、支持电源1+1冗余备份、电源模块支持热插拔功能 | 33000 | 85% | 28050 |
| 锐捷RG-S2952G-E V3 | RG-S2952G-E V3:4 个千兆光接口,48 个及以上独立非复用千 兆接口(包含 10/100/1000M 自适应接口)。 2、企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web 等方式),冗余电源 支持万兆板卡,1 个及以上扩展槽,交换容量≧500Gbps,包转发率≧ 150Mpps,企业全三层交换机,全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互 隧道转换、双栈协议,支持 OSPF 等常见路由,支持组播,支持多种 VLAN 模式等。投标要求至少具备 2 个千兆光接口,24 个及以上独立非复用千 兆接口(包含 10/100/1000M 自适应接口)。 | 7800 | 85% | 6630 |
| 锐捷RG-S2928G-E V3 | RG-S2928G-E V3:企业级,可网管(console、Telnet、ssh、web 等方式),冗余电源 支持万兆板卡,1 个及以上扩展槽,交换容量≧500Gbps,包转发率≧ 150Mpps,企业全三层交换机,全面支持 IPV4、IPV6、IPV4 与 IPV6 相互 隧道转换、双栈协议,支持 OSPF 等常见路由,支持组播,支持多种 VLAN 模式等。投标要求至少具备 2 个千兆光接口,24 个及以上独立非复用千 兆接口(包含 10/100/1000M 自适应接口)。 | 4300 | 85% | 3655 |
| 二层交换机 | 锐捷RG-S2928G-E V3 | RG-S2928G-E V3 24口10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇 | 4300 | 85% | 3655 |
| 锐捷RG-S1920-24GT4SFP/2GT | RG-S1920-24GT4SFP/2GT24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 | 3000 | 85% | 2550 |
| 锐捷RG-S1920-24T4SFP/2GT | RG-S1920-24T4SFP/2GT 24个10/100M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源，无风扇 | 2500 | 85% | 2125 |
| 2-03 | 防火墙（必须投国产品牌，含三年策略库、特征库升级） | 锐捷RG-WALL 1600-M5100 | | RG-WALL 1600-M5100 全新下一代千兆防火墙，1U高度，可选外置电源，提供1个千兆管理口，1个console接口；固化42个千兆电口；2个SFP千兆光口；内置64G硬盘；1个USB口；含三年策略库、特征库升级 | 63200 | 85% | 53720 |
| 锐捷RG-WALL 1600-S3700 | | RG-WALL 1600-S3700 全新下一代千兆防火墙，1U高度，1\*交流电源，固化14个千兆电口+2个千兆光口；1个console接口；1个USB口；含三年策略库、特征库升级 | 31920 | 85% | 27132 |
| 锐捷RG-WALL 1600-S3600 | | RG-WALL 1600-S3600 全新下一代千兆防火墙，桌面级设备，单电源，提供1个console接口；固化16个千兆电口；内置32G硬盘；2个USB口；含三年策略库、特征库升级 | 23800 | 85% | 20230 |
| 2-04 | 网络隔离设备（须投国产品牌） | 天融信TR-71163 | | 2U，标配单电源；内端机6个10/100/1000Base-T接口，含1个MAN口；外端机6个10/100/1000Base-T接口，含1个HA口； | 339285 | 28% | 95000 |
| 天融信TR-71141 | | 2U，标配单电源；内端机4个10/100/1000Base-T接口，含1个MAN口；外端机4个10/100/1000Base-T接口，含1个HA口； | 268571 | 28% | 75200 |

**第三包：软件产品**

**入围供应商：**

**1、金昌市恒扬信通网络科技有限公司**

**联系人：潘永鹏 联系电话：13993586256**

**地址：金昌市金川区世纪金都17幢2单元202号**

**中标内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | | | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 3包：软件产品 | 3-01 | 操作系统 | | 桌面端（简体中文专业版） | 微软操作系统 | | | Windows10 中文专业版开放式授权许可 | 6800 | 47.79% | 3250 |
| Windows10 中文企业版开放式授权许可 | 6800 | 47.79% | 3250 |
| Windows7中文专业版开放式授权许可 | 3999 | 45.51% | 1820 |
| Windows7中文旗舰版开放式授权许可 | 6800 | 47.79% | 3250 |
| 国产操作系统 | | | 中标麒麟桌面操作系统软件（龙芯版）V7.0 | 1899 | 60.56% | 1150 |
| 中标麒麟桌面操作系统软件（兆芯版）V7.0 | 1699 | 61.80% | 1050 |
| 中标麒麟桌面操作系统软件V7.0 | 1299 | 75.44% | 980 |
| 服务器端 | 简体中文标准版 | | 微软操作系统 | Win Svr 2008R2标准版5用户嵌入式，简体中文。 | 3890 | 46.27% | 1800 |
| Win Svr 2012R2标准版5用户嵌入式，简体中文。 | 5690 | 49.21% | 2800 |
| Win Svr 2019标准版16核，5用户，简体中文。 | 16500 | 35.76% | 5900 |
| 国产操作系统 | 中标麒麟高级服务器操作系统软件V7.0 | 18999 | 64.74% | 12300 |
| 简体中文数据中心版 | | 微软操作系统 | Win Svr 2012数据中心版2CPU。 | 13600 | 49.26% | 6699 |
| Win Svr 2016数据中心版2CPU。 | 18600 | 51.08% | 9500 |
| 国产操作系统 | 中标麒麟高级服务器操作系统软件（龙芯64位）V7.0 | 21999 | 61.37% | 13500 |
| 3-02 | 数据库 | | | | | | SQL Server 2017标准版5用户嵌入式。 | 21980 | 35.49% | 7800 |
| Oracle Database Standard Edition 1CPU,不带CS，官网可查询。 | 35000 | 66.14% | 23149 |
| 南大通用GBase 8s V8.3 | 157500 | 63.21% | 99556 |
| 3-03 | 办公软件 | | | | | | Office 2016专业版开放式许可 | 6950 | 45.32% | 3150 |
| WPS Office2019专业版 | 698 | 83.09% | 580 |
| WPS Office2019专业版增强版 | 1168 | 81.34% | 950 |
| 3-04 | 应用软件 | | | | | | ABBYY FineReader 15 简体中文【企业版+Win】 | 2168 | 87.59% | 1899 |
| 3-05 | 信息安全类软件 | | | | 客户端防病毒软件 | | 360网神终端安全管理系统（Linux服务器）TQ-ESM-FL-AV-Linux  系统默认支持RedHat\CentOS\SUSE\Ubuntu，含三年升级服务。 | 6000 | 50% | 3000 |
| 360网神终端安全管理系统（Windows服务器）TQ-ESM-WINS-AV-FIX：系统默认支持WIN2003/WIN2008/WIN2012 /，含三年升级服务。 | 2400 | 50% | 1200 |
| 网络版防病毒软件 | | 360网神终端安全管理系统（增强包）:含三年升级服务。 | 780 | 50% | 390 |
| 360网神终端安全管理系统（标准包）：含三年升级服务。 | 900 | 51.11% | 460 |
| 系统还原软件 | | Deep Freeze冰点还原企业版 | 1699 | 50.05% | 850 |

**2、金昌市宏瑞电子科技有限公司**

**联系人：屠发瑞 联系电话：15009456800**

**地址：金昌市步行街东街8栋19号**

**中标内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 3包：软件产品 | 3-01 | 操作系统 | 桌面端（简体中文专业版） | | Windows10 专业版开放式授权许可 | 6800 | 47.79% | 3250 |
| Windows10 企业版开放式授权许可 | 6800 | 47.79 | 3250 |
| Windows7专业版开放式授权许可 | 3999 | 45.51% | 1820 |
| Windows7旗舰版开放式授权许可 | 6800 | 47.79% | 3250 |
| 中标麒麟桌面操作系统软件（龙芯版）V7.0 | 1899 | 60.56% | 1150 |
| 中标麒麟桌面操作系统软件（兆芯版）V7.0 | 1699 | 61.8% | 1050 |
| 中标麒麟桌面操作系统软件V7.0 | 1299 | 75.44% | 980 |
| 服务器端 | 简体中文标准版 | winserver2008R2标准版5用户嵌入式 | 3890 | 46.27% | 1800 |
| winserver2012R2标准版5用户嵌入式 | 5690 | 49.21 | 2800 |
| 中标麒麟高级服务器操作系统软件V7.0 | 18999 | 64.74% | 12300 |
| 简体中文数据中心版 | Windows2012数据中心版2CUP | 13600 | 49.26% | 6699 |
| Windows2012数据中心版2CUP | 18600 | 51.08 | 9500 |
| 中标麒麟高级服务器操作系统软件（龙芯64位）V7.0 | 21999 | 61.37% | 13500 |
| 3-02 | 数据库 | | | SQLserver2017 标准版 5用户嵌入式 | 21980 | 35.49% | 7800 |
| 南大通用GBase 8s V8.3 | 157500 | 63.21% | 99556 |
| 3-03 | 办公软件 | | | Microsoft Office2016 开放式授权许可 | 6950 | 45.30% | 3150 |
| 金山WPS office2016专业版 | 1899 | 65.00% | 1234.35 |
| 3-04 | 应用软件 | | | 正版PDF-XChange Editor PDF编辑器阅读器PDF转Word OCR图像转文字识别 PDF Xchange Pro | 2850 | 68.42% | 1950 |
| 3-05 | 信息安全类软件 | | | 趋势科技中小企业产品包（客户端安全版）CS+10U扩容包 | 2280 | 69.29% | 1580 |
| 趋势科技中小企业产品包（网络与邮件安全版）CSM+10U扩容包 | 5000 | 69% | 3450 |
| 冰点还原 Deep Freeze 系统 单用户 | 1680 | 50.59% | 850 |

**3、金昌市卓越方圆商贸有限公司**

**联系人：王彩红 联系电话：13519460582**

**地址：金昌市北京路4区1栋**

**中标内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 3包：软件产品 | 3-01 | 操作系统 | 微软桌面端（简体中文专业版） | | Windows10 专业版开放式授权许可 | 2600 | 70% | 1820 |
| Windows10 企业版开放式授权许可 | 6530 | 70.44% | 4600 |
| Windows7专业版开放式授权许可 | 2600 | 70% | 1820 |
| Windows7旗舰版开放式授权许可 | 2580 | 39.53% | 1020 |
| 微软服务器端 | 简体中文标准版 | Windows2016标准版开放式授权许可 | 12300 | 73.17% | 9000 |
| 3-02 | 数据库 | 微软Sqlserver | | 微软Sqlserver 2012标准版（15并发用户） | 49300 | 74.13% | 36550 |
| 3-03 | 办公软件 | 微软MS-Office 系列 | | 微软Office2016 | 5790 | 67.35% | 3900 |
| 3-04 | 应用软件 | PDF全面可编辑并文档互换类软件 | | 福昕9.3中文简体企业版 | 2098 | 83.41% | 1750 |
| 福昕9.3中文简体标准版 | 1360 | 84.55% | 1150 |
| 3-05 | 信息安全类软件 | 客户端防病毒软件 | | 360网神安全管理系统（Windows服务器）TQ-ESM-WINS-AV-FIX： 含三年升级服务。 | 2400 | 50% | 1200 |
| 网络端防病毒软件 | | 360网神安全管理系统（标准包） 含三年升级服务。 | 900 | 51.11% | 460 |
| 360网神安全管理系统（增强包） 含三年升级服务。 | 780 | 50% | 390 |

**4、金昌至诚佳业商贸有限公司**

**联系人：赵吉涛 联系电话：13619359111**

**地址：金昌市步行街东后街8栋2号**

**中标内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 3包：软件产品 | 3-01 | 操作系统 | 微软操作系统 | | | | Windows10 专业版开放式授权许可 | 6800 | 47.79% | 3250 |
| 国产操作系统 | |  | | 中标麒麟桌面操作系统软件（龙芯版）V7.0 | 1899 | 60.56% | 1150 |
|  | | 中标麒麟桌面操作系统软件（兆芯版）V7.0 | 1699 | 61.80% | 1050 |
|  | | 中标麒麟桌面操作系统软件V7.0 | 1299 | 75.44% | 980 |
| 服务器端 | 简体中文标准版 | | 微软操作系统 | Windows2012R2标准版5用户嵌入式 | 5690 | 49.21% | 2800 |
| 国产操作系统 | 中标麒麟高级服务器操作系统软件V7.0 | 18999 | 64.74% | 12300 |
| 简体中文数据中心版 | | 微软操作系统 | Windows2012R2数据中心版2CPU | 13600 | 49.26% | 6699 |
| Windows2016数据中心版版2CPU | 18600 | 51.08% | 9500 |
| 国产操作系统 | 中标麒麟高级服务器操作系统软件（龙芯64位）V7.0 | 21999 | 61.37% | 13500 |
| 3-02 | 数据库 | Sqlserver | | | | Sql svr 2017 标准版 5用户嵌入式 | 21980 | 35.49% | 7800 |
| 国产 | | | | 南大通用GB阿瑟8s V8.3 | 157500 | 63.21% | 99556 |
| 3-03 | 办公软件 | MS-Office 系列 | | | | OFFICE2016开放式授权许可 | 6950 | 45.32% | 3150 |
| WPS 系列 | | | | Wps2016专业版授权 | 1899 | 70% | 1329 |
| 3-04 | 应用软件 | PDF 全面可编辑并文档互换类软 | | | | PDF-XCHang editor pdf 编辑器阅读器pdf转word OCR图像转文字识别 | 2850 | 70% | 1995 |
| 3-05 | 信息安全类软件 | 客户端防病毒软 | | | | 趋势科技CS-10U | 10800 | 70% | 7560 |
| 件 | | | |
| 网络版防病毒软 | | | | 趋势科技CSM-10U | 15000 | 70% | 10500 |

**5、甘肃通用电力投资有限公司**

**联系人：李玉东 联系电话：18593015356**

**地址：金昌市金川区27区南门29号商铺**

**中标内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 3包：软件产品 | 3-01 | 操作系统 | 桌面端（简体中文专业版） | | 微软操作系统 商品品牌: Microsoft； Windows Pro 中文专业版 | 1817 | 81.45% | 1390 |
| 国产操作系统 银河麒麟桌面操作系统（标准版）V4 含1年5\*8电话及邮件支持服务； | 1600 | 67.50% | 1080 |
| 服务器端 | 简体中文标准版 | 微软操作系统  Windows Server 2016 R2 中文标准版 5用户 | 11763 | 70.56% | 8300 |
| 国产操作系统  一铭服务器操作系统V7.0 | 8700 | 90% | 7830 |
| 简体中文数据中心版 | 微软操作系统  Windows Server CAL 权限管理服务用户客户端访问许可 | 275 | 72.73% | 200 |
| 国产操作系统  银河麒麟服务器操作系统（标准版）V4 | 16000 | 67.5% | 10800 |
| 3-02 | 数据库 | | | SQL Server 2016 中文标准版 15用户 | 40327 | 79.35% | 32000 |
| oracle 11g | 65000 | 90.15% | 58600 |
| V7.0标准版（25用户） | 80000 | 50% | 40000 |
| 3-03 | 办公软件 | | | Office 2013 中文标准版 | 1680 | 46.43% | 780 |
| 金山 WPS office 2019专业版增强版 | 2198 | 48.59% | 1068 |
| 3-04 | 应用软件 | | | PDF 全面可编辑并文档互换类软  金山PDF专业版 | 1500 | 71.20% | 1068 |
| 3-05 | 信息安全类软件 | | | 江民单机版杀毒软件  详细配置: 速智版，3年病毒库升级 | 158 | 60.13% | 95 |
| 江民网络版杀毒软件V16.0 | 500 | 50% | 250 |
| 系统还原类软件  冰点还原单机版 | 411 | 90% | 370 |

**6、金昌天工智恒网络科技有限公司**

**联系人：吴晶 联系电话：13399482009**

**地址：金昌市公园路步行街斜对面分分利超市旁边**

**中标内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 3包：软件产品 | 3-01 | 操作系统 | 桌面端（简体中文专业版） | | Windows10 专业版授权许可 | 2600 | 75% | 1950 |
| 中标麒麟桌面操作系统龙芯/兆芯 /X86三年 | 6530 | 65% | 4245 |
| 服务器端 | 简体中文标准版 | Windows2012R2标准版授权许可 | 1350 | 75% | 1013 |
| 中标麒麟服务器操作系统龙芯/兆芯 /X86一年 | 1680 | 75% | 1260 |
| 简体中文数据中心版 | Windows2012R2数据中心版授权许可 | 12280 | 75% | 9210 |
| 中标麒麟服务器操作系统龙芯/兆芯 /X86三年 | 73400 | 75% | 55050 |
| 3-02 | 数据库 | | | Sqlserver 2012标准版授权许可 | 49300 | 85% | 41905 |
| 金仓数据库管路系统KingbaseESV8.0标准版 | 236000 | 40% | 94400 |
| 3-03 | 办公软件 | | | Office2019 | 5790 | 70% | 4053 |
| 金山WPS 0ffice 2019专业版 | 1998 | 35% | 698 |
| 金山WPS 0ffice 2019专业版增强版 | 2198 | 49% | 1068 |
| 3-04 | 应用软件 | | | 福昕PDF高级编辑器企业版 | 2098 | 80% | 1678 |
| 3-05 | 信息安全类软件 | 客户端防病毒软件 | | 360网神终端安全管理系统（Linux服务器）TQ-ESM-FL-AV-Linux  含三年升级服务。 | 6000 | 50% | 3000 |
| 360网神终端安全管理系统（Windows服务器）TQ-ESM-WINS-AV-FIX： 含三年升级服务。 | 2400 | 50% | 1200 |
| 网络版防病毒软件 | | 360网神终端安全管理系统（增强包） | 780 | 50% | 390 |
| 360网神终端安全管理系统（标准包） | 900 | 51% | 459 |
| 系统还原软件 | | SSR  SYSTEM RECOVERY SERVER WINML BNDL BUS PACK+ESSENTIAL MAINTENANCE CORPORATE" | 28411 | 53% | 15058 |

**7、金昌蜂鸟网络科技有限公司**

**联系人：徐弘娟 联系电话：15095457754**

**地址：金昌市金川区延安东路10号1单元201室**

**中标内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 3包：软件产品 | 3-01 | 操作系统 | 桌面端（简体中文专业版） | | Microsoft Windows10 专业版 Windows10 专业版开放式授权许可 | 6800 | 47.79% | 3250 |
| Microsoft Windows7 专业版 Windows7 专业版开放式授权许可 | 3999 | 45.51% | 1820 |
| 银河麒麟桌面操作系统V4（1年服务） x86及飞腾系列64位CPU； 1颗物理CPU； 广泛的硬件适配； 国内外主流软件支持； 含一年服务； | 700 | 93% | 651 |
| 服  务  器  端 | 简体中文标准版 | Winserver2019标准版16核5用户 | 16500 | 35.76% | 5900 |
| Winserver2012R2标准版5用户嵌入式 | 5690 | 49.21% | 2800 |
| Winserver2008R2标准版5用户嵌入式 | 3890 | 46.27% | 1800 |
| 银河麒麟服务器操作系统V4（1年服务） | 8000 | 93% | 7440 |
| 简体中文数据中心版 | winserver2016数据中心版2CPU | 18600 | 51.08% | 9500 |
| winserver2012数据中心版2CPU | 13600 | 49.26% | 6699 |
| 3-02 | 数据库 | | | Microsoft SQLserver2017标准版 SQLserver2017标准版5用户嵌入式 | 21980 | 35.49% | 7800 |
| 金仓数据库管理系统 KingbaseESV8.0标准版（无限用户数） | 236000 | 40% | 94400 |
| 金仓数据库管理系统 KingbaseESV8.0标准版（25用户） | 160000 | 40% | 64000 |
| 3-03 | 办公软件 | | | Microsoft Office2016开放式授权许可 | 6950 | 45.32% | 3150 |
| 金山WPS office 2016专业版增强版 | 2198 | 48.59% | 1068 |
| 金山WPS office 2016专业版 | 1998 | 29.93% | 698 |
| 3-04 | 应用软件 | | | 金山PDF专业版 | 1500 | 71.2% | 1068 |
| 3-05 | 信息安全类软件 | | | 360网神终端安全管理系统（Linux服务器）TQ-ESM-FL-AV-Linux：含三年升级服务 | 6000 | 50% | 3000 |
| 360网神终端安全管理系（Windows服务器）TQ-ESM-WINS-AV-FIX：含三年升级服务 | 2400 | 50% | 1200 |
| 360网神终端安全管理系统（标准包） | 900 | 50% | 460 |
| 360网神终端安全管理系统（增强包） | 780 | 50% | 390 |

**8、金昌航标电子技术有限公司**

**联系人：刘平祖 联系电话：18919351100**

**地址：金昌市延安西路昌荣新城1号楼13号商铺**

**中标内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **名称** | **规格及档次** | | **详细参数及规格** | **市场价格（元）** | **协议供货折扣率** | **协议供货价（元）** |
| 3包：软件产品 | 3-01 | 操作系统 | 桌面端（简体中文专业版） | | 微软FQC-08532 Win Pro WinPro CHNS OLP NL Legalization CN GetGenuine | 1744 | 97.47% | 1700 |
| 中标麒麟桌面操作系统软件V7.0 | 850 | 94% | 799 |
| 服务器端 | 简体中文标准版 | 微软9EM-00670 Windows Server STD CORE WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic | 7618 | 99.76% | 7600 |
| 中标麒麟高级服务器操作系统软件V7.0 中标麒麟高级服务器操作系统软件V7.0 | 9800 | 94% | 9212 |
| 简体中文数据库版 | 微软9EA-01062 Windows Server DC Core WinSvrDCCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic Qlfd | 52627 | 98.8% | 52000 |
| 中标麒麟高级服务器操作系统软件（龙芯64位）V7.0 中标麒麟高级服务器操作系统软件（龙芯64位）V7.0 | 9800 | 94% | 9212 |
| 3-02 | 数据库 | | | 微软228-11507 SQL Server Standard Edition SQLSvrStd 2019 OLP NL Gov 15Clts | 34414 | 98.79% | 34000 |
| 达梦数据库管理系统（简称DM)v7.6 标准版v7.6 1cpu | 175500 | 55.84% | 98000 |
| 3-03 | 办公软件 | | | 微软021-10618 Office Standard OfficeStd 2019 OLP NL Gov | 3182 | 97.42% | 3100 |
| WPS office 2019专业版增强版 0 CPU: |pentium III |450mhz以上 [6内存: |512M以上内 | 2198 | 48.59% | 1068 |
| 3-04 | 应用软件 | | | 金山PDF专业版 0 CPU: |pentium III |450mhz以上 [6内存: |512M以上内 | 1500 | 71.2% | 1068 |
| 3-05 | 信息安全类软件 | 客户端防病毒软件 | | 360网神终端安全管理系统（Linux服务器）  含三年升级服务。 | 6000 | 50% | 3000 |
| 360网神终端安全管理系统（Windows服务器）  含三年升级服务 | 2400 | 50% | 1200 |
| 网络版防病毒软件 | | 360网神终端安全管理系统（标准版） 含三年升级服务。 | 920 | 50% | 460 |
| 360网神终端安全管理系统（增强包） 含三年升级服务。 | 780 | 50% | 390 |

**9、金昌市思源商贸有限公司**

**联系人：魏晨阳 电话：13884500601**

**地址：金昌市金川区昌荣新城2号楼401号商铺**

**中标内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 名称 | 规格及档次 | | | | | 详细参数及规格 | 市场价格（元） | 协议供货折扣率 | 协议供货价（元） |
| 3包：软件产品 | 3-01 | 操作系统 | 桌面端（简体中文 专业版） | | | 微软操作系统 | | Windows10专业版 | 2486 | 74% | 1840 |
| 国产操作系统 | | 银河麒麟V4 x86及飞腾系列64位CPU； 1颗物理CPU；广泛的硬件适配；国内外主流软件支持；含一年服务； | 700 | 90% | 630 |
| 服务器端 | 简体中文标准版 | | | 微软操作系统 | Windows7 专业版 | 2486 | 74% | 1840 |
| 国产操作系统 | 银河麒麟V4 x86及飞腾系列64位CPU；无CPU限制； KVM、Docker虚拟化支持；广泛的硬件适配；国内外主流软件支持；多种安全机制集成；含一年服务； | 8000 | 91% | 7300 |
| 简 体 中 文 数 据 中心版 | | | 微软操作系统 | Windows2012R2 数据中心版 | 74265 | 68% | 50500 |
| 3-02 | 数据库 | | | Sqlserver | | | Sqlserver 2012 标准版（15 并发用户） | 85173 | 75% | 63880 |
| 国产 | | | 金仓数据库kingbaseESV8.0标准版（25用户） | 160000 | 40% | 64000 |
| 国产 | | | 金仓数据库kingbaseESV8.0标准版（无线用户数） | 236000 | 40% | 94400 |
| 3-03 | 办公软件 | | | MS-Office 系列 | | | Office2016 | 4746 | 71% | 2950 |
| 3-04 | 应用软件 | | | PDF 全面可编辑并文档互换类软 | | | 福昕9.0中文简体标准版 福昕高级PDF编辑器标准版是对PDF文档进行全生命周期管理的解决方案，提供以下功能: PDF转换成Word、PPT等其他文档格式: PDF文本和段落的自由编辑; OCR文字识别:提取/删除页面等页面管理; PDF动/静态表 单的设计填写: PDF批注的增删改: 以及电子签章、文档安全、共享审阅等等，福昕高级PDF编辑器安全稳定，界面友好，是个人和企业处理PDF文档的不二选择。 | 1360 | 90% | 1224 |
| PDF 全面可编辑并文档互换类软 | | | 福昕9.0中文简体企业版 福昕高级PDF编辑器企业版在标准版的基础上增加了更多PDF高级处理的功能，如:高压缩、对图像对象进行编辑、Microsoft /ADRMS加密及密文功能，还可将普通PDF文件转换成符合行业标准的PDFA/E/X格式，并对文档发起共享批注，跟桌面和手机用户实现共享事阅等等，福昕高级PDF编辑器企业版更专业，也更满足企业用户的需求。 | 2098 | 90% | 1883 |
| 3-05 | 信息类软件 | 网络版防病毒软件 | | | | | 江民杀毒软件V16.0 网络版（服务器端） | 2100 | 50% | 1050 |
| 江民杀毒软件V16.0 网络行业版（客户端） | 650 | 50% | 325 |
| 江民杀毒软件V16.0 网络企业版（客户端） | 500 | 50% | 250 |
|  |  |  | 系统还原类软件 | | | | | 江民 （赤豹）软件 易用性:傻瓜式操作界面,安装后无需任何操作设置及数据库代理客户端,就可以/时备份操作系统和所有数据(括任何应用及数据库系统),并可以恢复任何时间点的操作系统和数据状态任何数据的找回,无需重启系统。任何数据的找回,无需覆盖或者破坏当前数据,实现数据的实时在线验证。基于windows操作系统 | 2861 | 42% | 1220 |