全自动高压蒸汽灭菌器技术参数

原装进口

1.技术指标

1.1电源：220V, 50/60Hz；

1.2耗电量：3500W；

1.3内胆材料：SUS304不锈钢；

1.4内胆尺寸、容积：Æ370x750mm、75-80升；

1.5温控范围：105－135°C（可调）；

1.6最大压力：0.235MPa；

1.7培养基熔解温度：60－100°C；

1.8保温温度：45－60°C；

1.9灭菌定时器：1－250分钟（仪器灭菌持续可持续长达72小时）；

1.10培养基熔解定时：0－250分钟（可持续72小时）；

1.11保温定时：可延时72小时，自动关闭；

1.12程序定时器：1－99小时；

1.13排汽控制：可设定温度打开排汽阀门；

1.14安全装置：压力安全阀门，过温限制器，抗干烧限制器，内门锁，过压限制器，电流过载保险丝。

2.配置要求

2.1全自动高压蒸汽灭菌器主机 1台(套)

2.2大不锈钢提篮 1个

2.3小不锈钢提篮 1个

2.4排水管 1个

2.5集汽瓶 1个

3.质保及售后服务

3.1仪器在调试通过后必须有至少12个月的保修期。

3.2具有详细的操作指南或操作手册，仪器维护的有关资料及质量认证书。