按招标文件（2020zfcg00413）要求，对通过资格审查的6家投标商进行了符合性检查，其中“江苏双良锅炉有限公司”投标文件中第1、2、4、5、8、10等页未按要求加盖公章，不符合招标文件中第八条之规定，未通过符合性审查（详见符合性审查表）。

经对通过符合性审查的五家投标商，经综合评分拟推荐：甘肃宇瑞吉泰设备工程有限公司为中标人（详见评分汇总表）

甘肃省博物馆锅炉房改造安装工程采购项目

中标公告

交易编号：D01-1262302431616022XQ-20200603-028788-5

甘肃省博物馆锅炉房改造安装工程采购项目以公开招标方式进行采购，评标委员会于 2020 年 6 月 29 日确定评标结果。现将评标结果公布如下：

一、招标文件编号：2020zfcg00413；

二、预算金额：220万元；

三、中标内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 10吨冷凝热水锅炉本体 | 超低氮30毫克燃气承压顺然三回程卧式结构冷凝热水锅炉，设计寿命〉15年，供/回水温度：95（115）/70℃，额定热效率〉95%，保温采用多重陶瓷纤维做保温材料，外保温采用不锈钢保温 ；采用全波纹炉胆，烟管采用全螺纹烟管 。 | 台 | 1 |
| 2 | 锅炉控制柜 | 触摸屏电脑控制柜 | 套 | 1 |
| 3 | 一次仪表阀门 | 重型铸钢阀门及优质仪表，锅炉本体和节能器范围配套。 | 套 | 1 |
| 4 | 冷凝式节能器 | 高效冷凝式节能器，有效降低排烟温度。 | 台 | 1 |
| 5 | 10吨燃烧器 | 超低氮燃烧机，NOx﹤30mg，电子比例调节运行。部分消音设施，噪音﹤90分贝，满足甘肃地区1500米以上高海拔地区的使用需求（要求采用威索、扎克、欧科等燃烧器）。 | 套 | 1 |
| 6 | 软水器 | 连续出水10t/h，流量型。 | 套 | 2 |
| 7 | 除氧器 | 全自动化学除氧器，除氧能力大于20t/h。 | 套 | 1 |
| 8 | 电源柜 | 锅炉房电源接入及分配，满足锅炉用电需求。 | 台 | 1 |
| 9 | 循环泵变频柜 | 循环泵一拖一运行；（变频器采用ABB，功率45KW）。 | 套 | 3 |
| 10 | 补水泵变频柜 | 一拖二，并加工频启动；（变频器采用ABB，功率7.5KW）。 | 套 | 1 |
| 11 | 补水泵 | 不锈钢多级泵，一用一备，流量30m³/h，扬程50米，功率7.5KW。 | 台 | 2 |
| 12 | 加药装置 | 满足系统加药需求。 | 台 | 1 |
| 13 | 烟窗 | 内外防腐钢制烟窗 | 座 | 1 |
| 14 | 运输费 |  | 台 | 1 |
| 15 | 安装改造部分 | 锅炉房北墙部分拆除及恢复，两间小库房拆除。所有设备的吊装卸车、就位安装，电气设备安装连接，锅炉房供热系统管道安装保温，所有安装材料、配件及人工等。经锅检部门验收合格后交付甲方使用。（交钥匙工程）。 | 项 | 1 |
| 16 | 燃气改造部分 | 按10蒸吨燃气热水锅炉改造完成（含流量计、电磁阀、过滤缸、放散阀、设计费、图纸费、施工费、燃气管道配套材料及一切设施。（交钥匙工程）。 | 项 | 1 |
| 投标总报价（元） | | 壹佰柒拾贰万伍仟陆佰元整（¥：1725600.00） | | |

四、招标公告发布日期：2020 年 6 月 4 日；

五、定标日期：2020 年 6 月 29 日；

六、公告期限：1 个工作日；

七、中标供应商名称、中标金额及地址：

中标供应商名称：甘肃宇瑞吉泰设备工程有限公司

中标金额：壹佰柒拾贰万伍仟陆佰元整（¥：1725600.00）

供应商地址：甘肃省兰州市城关区草场街国税局家属院5号楼2702

八、评标小组成员名单

孙淑文、刘家农、相永新、敬东、薛晨

九、采购项目联系人姓名及电话：

采 购 人：甘肃省博物馆

地 址：兰州市七里河区西津西路3号

联 系 人：脱主任

联系电话：0931-2339714

代理机构：甘肃之君诺招投标代理有限公司

地 址：兰州市七里河区兰州中心1219室

联 系 人：王彦春

联系电话：13028719767、13309464008

甘肃之君诺招投标代理有限公司

2020 年 6 月 30 日