|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | **性能参数** | | | **采购数量（吨）** | **采购单价（元/吨）** |
| 复合碳源 | 检验项目 | 单位 | 标准值 | 700 |  |
| **※**外观 | / | 无色透明 |
| 密度 | / | 0.9-1.1 |
| **※**COD | Mg/L | ≥100万 |
| **※**PH值 | / | 6.0-9.0 |
| **※**BOD/COD | / | ≥0.6 |
| 氨氮 | Mg/L | ≤20 |
| 总氮 | Mg/L | ≤25 |
| 总磷 | Mg/L | ≤5 |
| 氯化物 | % | ≤0.05% |
| 合计 | | | | |  |

注：因我单位原有存储条件有限，为保证药剂使用的连续性、可靠性，现要求中标方向我单位提供PVC储药罐3个，每个储存量10吨，总计30吨。