一、项目编号

GSDW-2025-004

二、项目名称

临洮县林业和草原局临洮县2025年“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目

三、中标信息

中标供应商名称：甘肃庆森农林发展有限公司

中标供应商联系地址:甘肃省定西市临洮县洮阳镇河口村河前社10号

中标金额:大写：贰佰壹拾万零伍仟零肆元整

小写：2105004.00元

评审总得分:98.43分

四、主要标的信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **技术规格** | **数量** | **单价（万元）** | **总价（万元）** | **交货期** | **备注** |
| 云杉 | 云杉:苗高0.8m以上，冠幅30cm以上，土球25cm或16x16cm以上营养钵苗木，土球用草绳包装，做到土球不散，草绳不松，苗木鲜活，根系完整，无病虫害、无枯死、“风干”现象 | 112995株 | 0.0012 | 135.594 | 合同签订后240日历天 | / |
| 整地费 | 鱼鳞坑整地:造林整地全部采用鱼鳞坑整地方式，整地前必须先沿等高线 放线打点，全小班鱼鳞坑呈“品”字形排列。  (2) 整地规格:鱼鳞坑整地，规格为长径 80cm，短径 60cm，深 50cm，鱼鳞 坑为近似半月形的坑穴。 | 2714亩 | 0.012 | 32.568 | 合同签订后240日历天 | / |
| 栽植费 | 苗木运到后，要及时进行假植，注意保湿，防止苗木水分蒸发。 每穴栽植 1 株，栽植苗木量按照，般退化每亩栽植  40 株(株行距按照 3x5.5m)， 重度退化每亩栽植:45 株(株行距按照 3x5m)，栽植时采取活土埋根，生土覆盖 的方法。先修剪整理苗木根系，剪除病、损伤、枯、长的根后再进行栽植，栽 植时苗木根系舒展，回土踩实，覆盖活  土，将细土填入，埋土至半坑时用手将 苗木轻轻向上提一下，使根系舒展，并和土壤密接，分层踏实封土。 | 2714亩 | 0.012 | 32.568 | 合同签订后240日历天 | / |
| 浇水费 | 当填 土 2/3 左右时，将苗木轻轻略向上提再填土，并及时灌透水，待水渗入后将树 苗扶正踏实，最后进行覆土保墒。当天补造当天浇水，一次浇透浇足。 | 2714亩 | 0.0036 | 9.7704 | 合同签订后240日历天 | / |
| 合计 | 小写：210.5004万元 大写：贰佰壹拾万零伍仟零肆元整 | | | | | |

五、评审专家名单

何克菊、姚菊霞、王建中、万小斌、张慧君、桑得福、赵振华

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：详见招标文件。

收费金额：1.0万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购信息

名 称：临洮县林业和草原局

地　址：临洮县洮阳镇文峰西路城投公司综合楼

联系方式：13830210203

2.采购代理机构信息

名 称：甘肃大维招标代理有限责任公司

地 址：定西市安定区润嘉国际B区6号楼502室

联系方式：0932-5931899

3.项目联系方式

项目联系人：陈军娃

    电　话：0932-5931899